**Технічне завдання на ремонт поліетиленового водопроводу СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»**

Технічний спеціаліст з питань ремонту водопроводу -Климентов Віктор Сергійович Тел. 067-233-58-54

Місце знаходження водопроводу: вул. Бориспільська 9ж.

Технічні хар-ки водопроводу: матеріал-поліетилен D-160 мм., ДЕРЖСТАНДАРТ 18599-83 (фото)

Водопровід 2 гілки прокладено у прохідному каналі «Радіозаводу» глибина каналу 3,8 м. (фото)

Опис проблеми: Розрив двох гілок водопроводу ( фото додається). Розрив стався на місці паяння поліетиленових труб. Місце розриву труби: 1 розрив за три метри від колодязя, другий за 15 метрів від колодязя. Необхідно зробити: зачистити місце паяння та відновити цілісність водопроводу за допомогою терморезисторних фітингив (або запропонувати свій спосіб відновлення водопроводу).

Гарантія не менше 1 року.





