|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
|  | ДЕМОНТАЖ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 2 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,12 |  |
| 3 | Демонтаж шпалер на стінах | м2 | 52 |  |
| 4 | Розбирання плінтусів | м | 27 |  |
| 5 | Демонтаж дерев’яних панелей на стінах | м2 | 15,82 |  |
| 6 | Демонтаж світильників | шт | 6 |  |
|  | ПІДЛОГИ |  |  |  |
| 7 | Улаштування покриття з OSB товщ. 10мм | м2 | 47 |  |
| 8 | Улаштування покриття з лінолеуму  | м2 | 47 |  |
| 9 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 27 |  |
| 10 | Улаштування поріжків з бетону висотою 60мм | м | 1,3 |  |
|  | ПРОРІЗИ |  |  |  |
| 11 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками з металопластику у кам'янихстінах. Двері MSM Вулкан МДФ на трубі, колір Сірий | м2 | 3,12 |  |
| 12 | Установлення таблички на двері зі шрифом браяля | шт | 2 |  |
| 13 | Демонтаж/Монтаж жалюзі | м2 | 8,71 |  |
| 14 | Влаштування в ніші полиць з ДСП | м2 | 2,77 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 15 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 30 |  |
| 16 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 67,82 |  |
| 17 | Художнє фарбування стін | м2 | 67,82 |  |
| 18 | Улаштування обшивки стін брусом по металевомуКаркасу. Брус дерев'яний шліфований високоякісний 40\*60\*2500 мм | м2 | 17,02 |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 19 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами  | м2 | 5,52 |  |
| 20 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 41,48 |  |
| 21 | Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг 60\*60 | м2 | 41,48 |  |
| 22 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 5,52 |  |
| 23 | Підшивання стелі брусом. Брус дерев'яний шліфований високоякісний 40\*60\*2500мм | м2 | 5,52 |  |
| 24 | Навантаження сміття вручну | т | 2 |  |
| 25 | Перевезення сміття до 10 км | т | 2 |  |
|  | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 26 | Встановлення шафи [пульта] керування | шт | 1 |  |
| 27 | Монтаж світильників. Світильник LED підвісний 16 Вт | шт | 3 |  |
| 28 | Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях. Світильник LED врізний 48 W 600\*600 | шт | 6 |  |
| 29 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 30 | Встановлення розеток штепсельних заглибленого типу при схованій проводці (одинарна – 1 шт, подвійна – 4 шт.) |  шт | 5 |  |
| 31 | Монтаж інтернет розетки | шт | 2 |  |
| 32 | Пробивання борозен в цегляних стінах для прокладання проводки | м | 100 |  |
| 33 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах. Провід ПВСнг 3х1,5 | м | 100 |  |
| 34 | Прокладання проводів по стелях на конструкціях в гофрованій трубі д. 16мм. Провід ПВСнг 3х1,5 | м | 30 |  |
| 35 | Пусконалагоджувальні роботи  | робота | 1 |  |

Вищевказаний дефектний акт складений на виконання поточного ремонту в смт. Пулини. Під час підготовки комерційної пропозиції дозволяється використання коефіцієнта умов виконання робіт – 1,2.

З приводу будь-яких уточнень по прорахунку вартості робіт просимо звертатися до інженера консультанта Іванова Михайла за телефоном 067-515-73-94.

Склав: інженер Михайло ІВАНОВ