|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ.**  **ОБЕКТ «OXFORD MEDICAL»** | | **Оздоблювальні роботи** | | | |
| № | Найменування | Од. змін. | Кількість | Вартість од., грн. | Сума, грн. |
| 1 | Зачеканка штроб шириною 30мм товщ до50мм | М.п | 95.6 |  |  |
| 2 | Зачеканка сан тех труб каналіз води шириною 150мм товщ 150мм | М.п | 24.6 |  |  |
| 3 | Застелання ДВП плити 1,2\*2,0 для захисту підлоги від плитки 1-2 поверх | М2 | 352,95 | різноробочі |  |
| 4 | Зачеканка швів по гіпсокартону серпянкою | мп | 321,87 |  |  |
| 5 | Шпаклювання стін по гіпсокартону фінішною шпаклівкою 1-2 поверх | М2 | 617,4 |  |  |
| 6 | Шпаклювання стелі по гіпсокартону фінішною шпаклівкою 1-2 поверх | М2 | 235,7 |  |  |
| 7 | Декоративна шпаклювання стін 1-2 | М2 | 145,76 |  |  |
| 8 | Поліпшене фарбування стін 1-2 поверх | М2 | 617,4 |  |  |
| 9 | Поліпшене фарбування стель 1-2 поверх | М2 | 235,7 |  |  |
| 10 | Шпаклювання відкосів по гіпсокартону фінішною шпаклівкою 1-2 поверх шириною до 500мм. | М.п | 165,76 |  |  |
| 11 | Обклеювання стін шпалерами | М2 | 9,4 |  |  |
| 12 | Поліпшене фарбування відкосів 1-2 поверх | М.п | 145,76 |  |  |
| 13 | Монтаж стелі з г/к t=100 мм. (1-2 поверх) | М2 | 235,7 |  |  |
| 14 | Облаштування поверхонь гіпсокартоном з каркасом до 500мм | М.п | 96,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж металевоі огорожі які складаються зі швеллера та арматури | Кг  год | 750/36 |  |  |
| 16 | Штукатурка цементно-вапняною штукатуркою в санвузлі вручну | М2 | 36 |  |  |
| 17 | Облицювання Керамічною плиткою стін розм 600\*1200 | М2 | 36 |  |  |
| 18 | Облицювання Керамічною плиткою відкосів | М.п | 12 |  |  |
| 19 | Облицювання Керамічна плитка підлоги розм 600\*1200 | М2 | 14 |  |  |
| 20 | Монтаж металевого плинтуса | М.п | 98,4 |  |  |
| 21 | Монтаж перегородок з г/к t=100 мм. (2 поверх) | кв.м. | 41,6 |  |  |
| 22. | Укладання мінерально вати в металевий каркас (2 поверх) | кв.м. | 41,6 |  |  |
| 23. | Формування дверного прорізу з посиленого профілю (2 поверх) | м.п. | 29,1 |  |  |
| 24. | Демонтаж монтаж стінових перегородок задля перенесення дверних прорізів | кв.м. | 9,8 |  |  |
| 25. | Зашивка вертикальної торцевої частини короба (2 поверх) | м.п. | 3 |  |  |
| 26. | Монтаж г/к листів на Перфлікс на стіну (2 поверх) | кв.м. | 3,6 |  |  |
| 27. | Монтаж перегородок з г/к t=100 мм. (1 поверх) | кв.м. | 49,9 |  |  |
| 28. | Укладання мінеральної вати в металевий каркас (1 поверх) | кв.м. | 49,9 |  |  |
| 29. | Формування дверного прорізу з посиленого профілю (1 поверх) | м.п. | 26 |  |  |
| 30. | Демонтаж металево решітки | од. | 1 |  |  |
| 31. | Облаштування коробу зі сторони фасаду будинку (2 шт. по 3 площини кожна) | м.п. | 23,4 |  |  |
| 32. | Переробка та посилення 4 площини коробу зі сторони фасаду будинку | м.п. | 6,52 |  |  |
| 33. | Монтаж вертикальних колон з г/к (2 шт. по 2 площини) | м.п. | 10,2 |  |  |
| 34. | Зашивка вертикальних торців примикання перегородок до скла | м.п. | 5,1 |  |  |
| 35. | Облаштування коробу над скляними перегородками (2 сторони по 5 площин кожна) | м.п. | 26,5 |  |  |
| 36. | Поклейка г/к на перфлікс на торець перекриття над драбиною | м.п. | 2.22 |  |  |
| 37. | Монтаж г/к над скляними перегородками шириною більше 500 мм.(2 сторони по 1 площині кожна) | кв.м. | 4,8 |  |  |
| 38. | Монтаж прямої стелі з г/к в коридорі першого поверху на однорівневий каркас | кв.м. | 27,7 |  |  |
| 39. | Монтаж г/к (торець коридору під балюстрадою | кв.м. | 7 |  |  |
| 40. | Монтаж прямої стелі з г/к в кімнаті навпроти входу | кв.м. | 13 |  |  |
| 41. | Демонтаж монтаж ніши над вікном (1 площина, кімната навпроти входу) | м.п. | 3.2 |  |  |
| 42. | Монтаж г/к листів на перфлікс на стіну (1 поверх) | кв.м. | 2.6 |  |  |
| 43. | Монтаж г/к на стіну в серверній | кв.м. | 3,5 |  |  |
| 44. | Заміна г/к (стіна вхідної групи) | од. | 1 |  |  |
| 45. | Зашивка інсталяції з сантех. Виводами в два шари г/к ( 1 поверх) | од. | 1 |  |  |
| 46. | Висверлювання отворів під каналізацію, виводи води та електрику при зашивці другої сторони перегородок та стелі в коридорах 1 і 2 поверхів | од. | 47 |  |  |
| 47 | Монтаж прямої стелі з г/к над балюстрадою (2 поверх) | кв.м. | 18.6 |  |  |
| 48 | Монтаж г/к (торцева частина стелі коридору 2 поверху) | м.п. | 15,4 |  |  |
| 49 | Демонтаж монтаж г/к на стіни (2 поверх) | кв.м. | 16 |  |  |
| 50 | Монтаж г/к на стіни (навпроти вузла обліку) | кв.м. | 5,4 |  |  |
| 51 | Монтаж коробу (кабінет дерматолога) | м.п. | 6 |  |  |
| 52 | Монтаж люків прихованого типу на стелі 1 і 2 поверхів | од. | 11 |  |  |
| 53 | Зашивка інсталяції з сантех. Виводами в два шари г/к (1 поверх)розм 2\*1,2м. | Од. | 1 |  |  |
| 54 | Демонтаж гипсокартонних перегородок 1 поверх на ви | М2 | 11 |  |  |
| 55 | Підсобні роботи | год | При необхідності |  |  |
| 56 | Монтаж стелі армстронга на висоті више 4.0м | М2 | 105,65 |  |  |
| 57 | Виготовлення з профільноі труби 80\*80 та його монтаж закладна підручки для унитаза | шт | 2 |  |  |
| Загальна вартість : | | | | |  |