Зображення, що містить текст, схема, План, схематичний

Автоматично згенерований опис

перегородка 100мм

зашивка стіни для забезпечення звукоізоляції 50мм

перегородка 50мм + обшивка сходів 50мм

Висота **1 поверх** від пола до стелі – 2900мм

Зображення, що містить текст, схема, План, Креслення

Автоматично згенерований опис

перегородка 100мм

перегородка 75мм

перегородка 50мм

зашивка стіни для забезпечення звукоізоляції 50мм. Ширина 1200мм. Висота 2200мм

Висота **2 поверх** від пола до стелі – 2600мм

**Підвісна стеля в кімнаті 1 поверх.**

Периметр Ширина 400мм. Нижня частина ширина 600 мм.

Опускання від стелі 150мм.

**Підвісна стеля передпокій 1 поверх.**

Периметр Ширина 300мм. Ліва частина ширина 600 мм.

Опускання від стелі 150мм.

Зображення, що містить текст, схема, План, схематичний

Автоматично згенерований опис

Підшивка мансардних частин 2 поверх. Ширина 1400.

Зображення, що містить текст, схема, План, Креслення

Автоматично згенерований опис