**Попереднє технічне завдання по ремонту магазину м.Вінниця вул.Пирогова 23Б для прорахунку попереднього кошторису.**

**Перед початком будівельних робіт скласти і погодити графік проведення робіт з інженером Технічного нагляду, та дотримуватись на весь час будівництва. Усі відхилення від графіку проведення робіт мають бути погодженні з інженером ТН.**

**Закрити місце проведення робіт плівкою, тимчасовою огорожею**

**Підлога.**

У місці прорізу зробити примикання між рампою та плиткою у залі металом надійного його зафіксувавши у оди рівень.Відновити місце демонтажу перегородки у разі потреби заливши анкерною сумішю у рівень існуючої плитки.

**Тротуар.**

Демонтувати тротуарну плитку, зробити виборку грунта у ручну, зробити армування та залити фундамент згідно проекту(надає Замовник). Демонтовону плитку перенести на склад Замовника.

**Розвантажувальна рампа**

Зробити рампу згідно ескізу з урахуванням навантаження до 1500кг.

**Стеля**

Підшпаклювати,пофарбувати місця демонтажу перегородки.

**Стіни**

Виконати монтаж посилюючої балки у місці прорізу стіни, стягнути швелери шпилькою, виконати проріз стіни. Закрити проем тимчасовим захистом із ЮСБ плити та надійно зафіксувати.

Демонтувати частково існуючу перегородку ГК, перенести точки води та каналізації.

Збудувати ГК перегородку згідно плану.

**Електрика**

Демонтувати ЩР у кімнаті,перенести на нову стіну ГК

Прокласти електро кабель до під’йомника від існуючого ЩР. Згідно норм ДБН та ПУЕ.Встановити автоматичний вимикач згідно номіналу двигуна(параметри надає ТН).

Світильник на вулиці над рампою.

**Освітлення**

Встановити нові світильники у кухні та у зоні розвантаження.

**Безпека**

Встановити новий дверний блок для входу у зону розвантаження. Зробити оздоблювання відкосів.

**Фасад**

Відновити фасад умісцях проведення робіт.

**Інше**

Змонтувати існуючу кухню з підключенням мийки. Виконати прибирання.

Вивезти грунт та сміття.

ВАЖЛИВО-робота у 2 етапи.