ДЕФЕКТНИЙ АКТ
на демонтажні роботи в приміщеннях 6-го поверху
Дата складання: «13» жовтня 2026 року Об’єкт: офісні приміщення, 6-й поверх Адреса об’єкта: м. Київ

	№ з/п
	Найменування робіт
	Одиниця виміру
	Обсяг робіт
	Примітка

	ПІДЛОГОВІ ПОКРИТТЯ

	1
	Демонтаж лінолеуму
	м²
	1600
	За кресленням об’єм 31,90 м³; товщина 20 мм умовна

	2
	Демонтаж керамічної плитки для зовнішніх робіт
	м²
	37
	Об’єм 0,72 м³

	3
	Демонтаж керамічної плитки для внутрішніх робіт
	м²
	151
	За кресленням об’єм 3,03 м³.

	СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ

	4
	Демонтаж цегляних перегородок із повнотілої керамічної цегли, 120 мм
	м²
	900
	102,90 м³

	5
	Демонтаж перегородок із ГКЛ, 120 мм
	м²
	100
	

	6
	Демонтаж алюмінієвих перегородок, 120 мм
	м²
	95
	об’єм 11,04 м³.

	7
	Демонтаж алюмінієвих перегородок, 50 мм
	м²
	105
	об’єм 5,28 м³.

	8
	Демонтаж скляного заповнення, 8 мм
	м²
	115
	об’єм 0,89 м³.

	ДВЕРНІ БЛОКИ

	9
	Демонтаж дверей глухих (панельних) 0,9 × 2,1 м
	шт
	27
	

	10
	Демонтаж дверей засклених 0,9 × 2,1 м
	шт
	32
	

	11
	Демонтаж дверей засклених 1,5 × 2,1 м
	шт
	3
	

	12
	Демонтаж дверей глухих 1,3 × 2,1 м
	шт
	2
	

	13
	Демонтаж дверей глухих 1,08 × 2,1 м
	шт
	1
	

	РОЛЕТИ ТА ЖАЛЮЗІ

	14
	Демонтаж ролет
	шт
	12
	

	15
	Демонтаж жалюзі
	шт
	108
	

	ПЛІНТУСИ

	16
	Демонтаж пластикових (ПВХ) плінтусів
	м.пог
	2 090
	

	17
	Демонтаж плінтуса із плитки / керамограніту
	м.пог
	76,31
	

	СТЕЛІ

	18
	Демонтаж підвісної стелі з ГКЛ
	м²
	150
	

	19
	Демонтаж стельового короба з гіпсокартону
	м.пог
	200
	

	20
	Демонтаж підвісної стелі типу «Армстронг»
	м²
	1850
	

	ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ВИРОБИ

	21
	Демонтаж світильників
	шт
	189
	Після знеструмлення

	22
	Демонтаж розеток
	шт
	277
	Після знеструмлення

	23
	Демонтаж вимикачів
	шт
	78
	Після знеструмлення

	24
	Демонтаж розеток комп’ютерної мережі
	шт
	39
	

	25
	Демонтаж кабелю
	м.пог
	600
	

	26
	Демонтаж кабельних лотків
	м.пог
	10
	

	27
	Демонтаж електричних коробів
	шт
	27
	

	ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН

	28
	Демонтаж облицювання стін керамічною плиткою
/ керамогранітом
	м²
	450
	

	ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА САНТЕХНІКА

	29
	Демонтаж радіаторів опалення
	шт
	67
	Після відключення і зливу теплоносія

	30
	Демонтаж кондиціонерів
	шт
	20
	З дотриманням вимог до холодоагенту

	
	
	
	
	



Дефектний акт — демонтаж 6-го повер


