**Склад видів і обсягів робіт**

**Ремонт приміщень санаторію-профілакторію «Луганський»**

| **№ п/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Приміщення ПРОФІЛАКТОРІЯ**  **(інв. номер 010000000791/0000)**  **Спальний корпус 1-й поверх** |  |  |  |
| 1 | Розбирання дерев'яних щитових перегородок | м2 | 12,0 |  |
| 2 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 125,5 |  |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого | м2 | 128,1 |  |
| 4 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 2,61 |  |
| 5 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 128,1 |  |
| 6 | Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 20 мм на рідині ГКЖ-10 | м2 | 128,1 |  |
| 7 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 128,1 |  |
| 8 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 125,5 |  |
| 9 | Знімання шпалер високоякісних та лінкрусту | м2 | 130,0 |  |
| 10 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 4,287 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 59,0 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 17,0 |  |
| 13 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 97,0 |  |
| 14 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt (старт) | м2 | 97,0 |  |
| 15 | Шпаклівка полімерцементна Ceresit CT 29 | кг | 174,6 |  |
| 16 | Шпаклівка стель фініш | м2 | 97,0 |  |
| 17 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt (старт) | м2 | 206,0 |  |
| 18 | Шпаклівка полімерцементна Ceresit CT 29 | кг | 370,8 |  |
| 19 | Шпаклівка стін фініш | м2 | 206,0 |  |
| 20 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін підготовлених під фарбування | м2 | 206,0 |  |
| 21 | Фарба фасадна Dufa | л | 129,78 |  |
| 22 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 97,0 |  |
|  | **Приміщення ГРЯЗЕЛІКАРНЯ**  **(інв. номер 010000000225/0000)**  **душова кімната** |  |  |  |
| 23 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 24,0 |  |
| 24 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 9,0 |  |
| 25 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0,1 |  |
| 26 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 9,0 |  |
| 27 | Демонтаж змішувачів | шт. | 1,0 |  |
| 28 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | м трубопроводу | 7,5 |  |
| 29 | Вузли укрупнені монтажні з труб сталевих водогазопровідних, діаметр 25 мм. | м | 7,5 |  |
| 30 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | м трубопроводу | 7,5 |  |
| 31 | Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм | м | 7,5 |  |
| 32 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | м трубопроводу | 4,0 |  |
| 33 | Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 110 мм | м | 4,0 |  |
| 34 | Установлення трапів діаметром 100 мм | комплектів | 1,0 |  |
| 35 | Прокладка трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | м трубопроводу | 7,5 |  |
| 36 | Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових напірних труб діаметром 20мм | м | 7,5 |  |
| 37 | Установлення змішувачів | шт. | 1,0 |  |
| 38 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | м2 | 9,0 |  |
| 39 | Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | м2 | 9,0 |  |
| 40 | Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію | м3 | 0,9 |  |
| 41 | Приготування цементного розчина вручну | м3 | 0,229 |  |
| 42 | Шлакопортландцемент | т | 0,0531 |  |
| 43 | Пісок | м3 | 0,284 |  |
| 44 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 9,0 |  |
| 45 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 9,0 |  |
| 46 | Приготування цементного розчина вручну | м3 | 0,024 |  |
| 47 | Пісок | м3 | 0,0298 |  |
| 48 | Шлакопортландцемент | т | 0,0056 |  |
| 49 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 0,1 |  |
| 50 | Клейове просте фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці та бетону | м2 | 10,0 |  |
| 51 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт. | м2 | 9,0 |  |
| 52 | Приготування цементного розчина вручну | м3 | 0,594 |  |
| 53 | Пісок | м3 | 0,7365 |  |
| 54 | Шлакопортландцемент | т | 0,1378 |  |
| 55 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 27,0 |  |
| 56 | Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 20 мм на рідині ГКЖ-10 | м2 | 27,0 |  |
| 57 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт. | м2 | 27,0 |  |
|  | **Приміщення ПРОФІЛАКТОРІЯ**  **(інв. номер 010000000791/0000)**  **Басейн** |  |  |  |
| 58 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 190,0 |  |
| 59 | Приготування цементного розчина вручну | м3 | 4,18 |  |
| 60 | Пісок | м3 | 5,18 |  |
| 61 | Шлакопортландцемент | т | 0,97 |  |
| 62 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 190,0 |  |
| 63 | Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 20 мм на рідині ГКЖ-10 | м2 | 190,0 |  |
| 64 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт. | м2 | 190,0 |  |
| 65 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 32,0 |  |
| 66 | Очищення приміщень від сміття | т | 30,99 |  |
| 67 | Навантаження сміття вручну | т | 30,99 |  |
| 68 | Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 30,99 |  |