ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На виконання \_\_\_\_мурувальних\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_робіт з будівництва казарми поліпшеного планування в м. Володимир-Волинський Волинської обл.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Роздiл 2. Стіни | одиниця |  кількість | примітки  |
|   | виміру  |   |   |
| Мурування стiн iз керамоблоків при висотi поверху до 4 м |  м3 | 560,64 |   |
| Улаштування перегородок з газобетонних блоківтовщиною 100 мм при висотi поверху до 4 м |  м2 | 351 |   |
| Армування мурування стiн перегородок та iншихконструкцiй |  т | 0,9326 |   |
| Мурування стiн каналiв з цегли керамiчної |  м3 | 28,32 |   |
| Мурування перегородок армованих з цегли керамiчноїтовщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м |  м2 | 378,47 |   |
| Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкрiплень з укосами, група грунтiв 2 |  м3 | 7,6 |   |
| Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних,при ширинi по верху до 1000 мм бетон важкий В 10 (М150), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  м3 | 7,6 |   |
| Установлення арматурних стикових накладок |  т | 0,37352 |   |
| Забивання щiлин герметиком, площа перерiзу щiлини 20см2 |  м | 156 |   |
| Укладання перемичок масою до 0,3 т |  шт | 87 |   |
| Укладання перемичок масою вiд 0,3 до 0,7 т принайбiльшiй масi монтажних елементiв у будiвлi до 5 т |  шт | 3 |   |
| Улаштування перемичок iз металевих балок |  т | 0,2064 |   |
| Грунтування металевих поверхонь за один разгрунтовкою ГФ-021 |  м2 | 13,54 |   |
| Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольорусталевих балок, труб дiаметром понад 50 мм тощо задва рази |  м2 | 13,54 |   |
| Улаштування перегородок у санвузлах |  м2 | 82 |   |
| Роздiл 5. Дах  |   |   |   |
|   |   |   |   |
| Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутнихнеармованих при висотi поверху до 4 м |  м3 | 1,61 |   |







