ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На виконання \_\_\_\_мурувальних\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_робіт з будівництва казарми поліпшеного планування в м. Володимир-Волинський Волинської обл.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Роздiл 2. Стіни | одиниця | кількість | примітки |
|  | виміру |  |  |
| Мурування стiн iз керамоблоків при висотi поверху до 4 м | м3 | 560,64 |  |
| Улаштування перегородок з газобетонних блоків  товщиною 100 мм при висотi поверху до 4 м | м2 | 351 |  |
| Армування мурування стiн перегородок та iнших  конструкцiй | т | 0,9326 |  |
| Мурування стiн каналiв з цегли керамiчної | м3 | 28,32 |  |
| Мурування перегородок армованих з цегли керамiчної  товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м | м2 | 378,47 |  |
| Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  крiплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 7,6 |  |
| Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних,  при ширинi по верху до 1000 мм бетон важкий В 10 (М  150), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 7,6 |  |
| Установлення арматурних стикових накладок | т | 0,37352 |  |
| Забивання щiлин герметиком, площа перерiзу щiлини 20  см2 | м | 156 |  |
| Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 87 |  |
| Укладання перемичок масою вiд 0,3 до 0,7 т при  найбiльшiй масi монтажних елементiв у будiвлi до 5 т | шт | 3 |  |
| Улаштування перемичок iз металевих балок | т | 0,2064 |  |
| Грунтування металевих поверхонь за один раз  грунтовкою ГФ-021 | м2 | 13,54 |  |
| Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору  сталевих балок, труб дiаметром понад 50 мм тощо за  два рази | м2 | 13,54 |  |
| Улаштування перегородок у санвузлах | м2 | 82 |  |
| Роздiл 5. Дах |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутних  неармованих при висотi поверху до 4 м | м3 | 1,61 |  |







