ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На виконання \_\_\_\_покрівельних \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_робіт з будівництва казарми поліпшеного планування в м. Володимир-Волинський Волинської обл.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Роздiл 5. Дах  |  одиниця |  обсяг |   |
|   | виміру  |   |   |
| Виготовлення та установлення крокв |  м3 | 21,9 |   |
| Установлення кронштейнів Кр1 |  м3 | 0,153 |   |
| Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар |  м2 | 821 |   |
| Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок iбрускiв пiд покрiвлю з листової сталi |  м2 | 821 |   |
| Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листапри висотi будiвлi до 25 м |  м2 | 821 |   |
| Улаштування з листової сталi розжолобкiв |  м | 102,44 |   |
| Улаштування снігозатримувачів |  м | 80 |   |
| Улаштування з листової сталi примикань до кам'яних стiн |  м | 48 |   |
| Улаштування з листової сталi карнизних звисiв |  м | 201 |   |
| Пiдшивання стелi сталлю покрiвельною неоцинкованоюпо дереву |  м2 | 63 |   |
| Улаштування лобової дошки |  м2 | 21,6 |   |
| Полiпшене фарбування колером олiйним лобової дошки |  м2 | 21,6 |   |
| Пiдшивання даху дошками обшивки |  м2 | 10,56 |   |
| Полiпшене фарбування стель колером олiйним подереву |  м2 | 10,56 |   |
| Обгородження покрiвель перилами |  м | 78 |   |
| Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар |  м2 | 592,9 |   |
| Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит абомат мiнераловатних або скловолокнистих |  м2 | 592,9 |   |
| Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар |  м2 | 592,9 |   |
| Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  м2 | 592,9 |   |
| Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщинистяжок цементних |  м2 | 592,9 |   |
| Армування стяжки дротяною сіткою |  м2 | 592,9 |   |
| Улаштування жолобiв пiдвiсних |  м | 84 |   |
| Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок зготових елементiв |  м | 48 |   |
| Нанесення механiзованим способом вогнезахисногоматерiалу на горизонтальнi i вертикальнi поверхнiдерев'яних конструкцiй |  м2 | 1590,5661 |   |
| Улаштування козиркiв на металевих кронштейнах зпокриттям покрiвельною сталлю |  м2 | 7,5 |   |
| Виготовлення кронштейнів КР-1 |  т | 0,099 |   |
| Грунтування металевих поверхонь за один разгрунтовкою ГФ-021 |  м2 | 5,6 |   |
| Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольоруграт, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за дварази |  м2 | 5,6 |   |
| Пiдшивання дашка дошками |  м2 | 6,5 |   |
| Пiдшивання даху вагонкою |  м2 | 6,5 |   |
| Обшивання каркасних стiн дошками обшивки /торці/ |  м2 | 1,6 |   |
| Покриття лаком за 2 рази |  м2 | 8,1 |   |











