ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На виконання \_\_\_\_покрівельних \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_робіт з будівництва казарми поліпшеного планування в м. Володимир-Волинський Волинської обл.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Роздiл 5. Дах | одиниця | обсяг |  |
|  | виміру |  |  |
| Виготовлення та установлення крокв | м3 | 21,9 |  |
| Установлення кронштейнів Кр1 | м3 | 0,153 |  |
| Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | м2 | 821 |  |
| Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i  брускiв пiд покрiвлю з листової сталi | м2 | 821 |  |
| Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа  при висотi будiвлi до 25 м | м2 | 821 |  |
| Улаштування з листової сталi розжолобкiв | м | 102,44 |  |
| Улаштування снігозатримувачів | м | 80 |  |
| Улаштування з листової сталi примикань до кам'яних стiн | м | 48 |  |
| Улаштування з листової сталi карнизних звисiв | м | 201 |  |
| Пiдшивання стелi сталлю покрiвельною неоцинкованою  по дереву | м2 | 63 |  |
| Улаштування лобової дошки | м2 | 21,6 |  |
| Полiпшене фарбування колером олiйним лобової дошки | м2 | 21,6 |  |
| Пiдшивання даху дошками обшивки | м2 | 10,56 |  |
| Полiпшене фарбування стель колером олiйним по  дереву | м2 | 10,56 |  |
| Обгородження покрiвель перилами | м | 78 |  |
| Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | м2 | 592,9 |  |
| Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або  мат мiнераловатних або скловолокнистих | м2 | 592,9 |  |
| Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | м2 | 592,9 |  |
| Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 592,9 |  |
| Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини  стяжок цементних | м2 | 592,9 |  |
| Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 592,9 |  |
| Улаштування жолобiв пiдвiсних | м | 84 |  |
| Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з  готових елементiв | м | 48 |  |
| Нанесення механiзованим способом вогнезахисного  матерiалу на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi  дерев'яних конструкцiй | м2 | 1590,5661 |  |
| Улаштування козиркiв на металевих кронштейнах з  покриттям покрiвельною сталлю | м2 | 7,5 |  |
| Виготовлення кронштейнів КР-1 | т | 0,099 |  |
| Грунтування металевих поверхонь за один раз  грунтовкою ГФ-021 | м2 | 5,6 |  |
| Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору  грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два  рази | м2 | 5,6 |  |
| Пiдшивання дашка дошками | м2 | 6,5 |  |
| Пiдшивання даху вагонкою | м2 | 6,5 |  |
| Обшивання каркасних стiн дошками обшивки /торці/ | м2 | 1,6 |  |
| Покриття лаком за 2 рази | м2 | 8,1 |  |











