Перечень работ:

1. Убрать все доски опалубки по всему наружному и внутреннему периметру фундамента. Все залитые бетоном доски повыбивать.

2. Сзади гаража срезать малый вентиляционный грибок «под ноль» отмостки. Срезать все выступающие из фундамента, (стяжки, отмостки) технологические штыри. Сзади гаража отрезать дугу на которой висит труба бывшей электрики и срезать всю трубу на длину задней стенки гаража. Раньше была электрика 36В но уже несколько лет все отключено и не эксплуатируется.

3. Забетонировать по уровень все места где была опалубка на фундамент и где были залиты доски. Т.е. внутри гаража по всему периметру где видны явные ямы и снаружи гаража также по всему периметру. Забетонировать пару раковин по фундаменту. Засыпать трубу где был малый грибок вентиляции и также забетонировать его по уровню стяжки. На левой стенке гаража выровнять верхний слой фундамента а то там идет как провал, ямка.

4. Выровнять стены гаража чтобы не было выпуклостей снаружи и изнутри. Если для выравнивания нужно будет разбить немного верх фундамента – разбиваем и затем бетонируем верх фундамента как было изначально.

5. Приварить козырек из нормального листового, а не гофрированого, металла чтобы он, козырек, выступал на 40 см. Козырек укреплен уголками по всему перимету.

6. На малом козырьки убрать заклепки, заварить от их дырки и заварить сам козырек там где надрез. Когда снимали ворота то им пришлось сделать надрез. Его надо заварить. Козырек в целом выровнять чтобы он был ровным.

7. На воротах заменит все кривые уголки на уголки такого же размера. Также заменить засовы на более крепкие. Привести ворота к геометрически правильному виду чтобы не было перекосов и метал ложился ровно.

8. Сейчас правая створка закрывается с нахлестом листа на левую около 5 см. Нахлест надо РОВНО срезать чтоб он был не более 2 см. Также срезать на уголке левой створки полоску метала чтобы 2см нахлеста правой створки ложились на уголок левой створки и образовали ровный стык листов.

9. Приварить на правую створку по середине ворот, относительно верха и низа, металлическую ручку. Ручку можно сделает из толстого прута.

10. По середине ворот приварить петли для навесного замка.

11. Установить внутренней замок. Надо для него приварить уголки и обратную накладку для ригелей. Обратной накладки в комплекте нету по этому ее надо вырезать, приварить к левой створки в и на ней сделать отверстие под ригеля замка.

12. Приварить листы ворот до уголков. В некоторых местах сварка не взялась и отстала. Все эти места надо доварить ровными небольшими швами.

13. В самом гараже приварены на стенках снизу накладки, они в некоторых местах отошли, отпала сварка - надо их доварить. Накладки должны вплотную прижиматься к стенке гаража. Там есть накладки которые наварены и на лист стенки и на нижний уголок. Т.е. там щели. Такие накладки надо переварить чтобы они прилегали плотно к листу стенки.

14. Сзади гаража вверху справа, если смотреть от ворот, имеется отверстие под электрику 36в. Его надо заварить накладкой.

15. Приварить трубу под электрику в дальнем левой углу гаража, если смотреть со стороны ворот. На трубу крючок для уха натяжителя. Толщина трубы где-то 20см. Труба должна выступать над гаражом не менее метра

16. Над воротами есть два вентиляционных отверстия. На их месте надо прорезать ровные квадратные отверстия по 18см каждая сторона. Отверстия должны быть равны относительно крыши, стен гаража и между собой. На равных расстояниях.

17. Снизу на воротах, на каждой створке, прорезать квадратные отверстие по 18см сторона. Отступ до нижнего края отверстий, обоих, снизу створок 30см, для левой створки отступ к отверстию слева 20см, от начала ворот, не гаража, и для правой створки от к правому краю отверстия 20 см, также от начала ворот.

18. На задней стенке гаража прорезать два квадратных отверстия по 18см сторона. Сверху от малого козирька отступить 10см вниз к началу отверстий и по бокам к каждому отверстия отступаем 40см. Сзади гаража лист профильный поэтому 40см это условно. Надо чтобы отверстие не попал на "ребро" профиля и находился на третей "полоске" между выступающими ребрами от торцов гаража.

19. Убрать весь мусор по внешнему периметру гаража и внутри. Все фанеры, доски опалубки, банки, кирпичи, замести листья. Весь мусор в мешки и увезти. Погреб не убираем. Оснастку которой заливали бетон оставляем возле ворот, не вывозим.

Работы должны быть выполнены качественно. Если для бетона потребуется противоморозная добавки – добавляем.