**Тендер на сборку деревянного навеса**

**Месторасположение объекта**: с. Хащевое, Новомосковский район, ул. Овчаренко 19.

**Описание работ:** Сборка деревянной конструкции, установка деревянных колонн на бетонное основание через специально подготовленные оцинкованные подставки на анкера, сборка кровли, накрытие пароизоляцией и гидробарьером, монтаж профнастила, вскрытие алкидной пропиткой всех деревянных частей.

**Общая площадь навеса: 102м2**

**Условия выполнения работ и оплаты:** -обязательное подписание договора на выполнение работ (ФОП, ФИЗ.лицо, ЮР.лицо) и подписания акта приема передачи

,100 % после подписания акта-приёма передачи

**Срок выполнения работ**: 14 календарных дней

Строительные и расходные материалы предоставляет Заказчик в полном объёме до начала работ. Подготовку бетонного основания выполняет Заказчик.

**Требования к Исполнителю**:

- Портфолио на выполнение подсобных монтажных работ за 2019, 2020 года с рекомендацией прежних заказчиков.

- Наличие строительного образования у бригадира(прораба)

- Не пьющие и ответственные подсобные сотрудники во время рабочей смены

- Наличие инструмента

- 6 дневная рабочая неделя

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка Стоек навеса (брус 150\*150) | Шт | 15 |   |
| 2 | Монтаж подставок под стойки на анкера | Шт | 15 |   |
| 3 | Монтаж двухскатной крыши навеса | м2 | 102 |   |
| 4 | Укладка паробарьера и гидроизоляции | м2 | 102 |   |
| 5 | Накрытие профнастилом | м2 | 102 |   |
| 6 | Установка конька по периметру навеса | М.п | 600 |   |
| 7 | Обработка всех частей навеса антисептиком в 2 слоя по дереву |  |  |  |
| 8. | Сборка навеса по чертежу | М2 | 102 |  |
| 9 | Шлифовка потолочной доски 100\*25\*4.5 с одной стороны | 179 | шт |  |