**Техническое задание на ремонтные работы в помещении, расположенном по адресу: г. Киев, ул. Большая Васильковская, 55, территория НСК Олимпийский**

Для обеспечения деятельности службы клининга на территории стадиона НСК Олимпийский, необходимо выполнить ремонтные работы по помещению площадью 18,5 м2.

1. План помещения с размещением основных потребителей приведен в Приложении №1 к данному ТЗ.
2. Необходимо выполнить упорядочивание всех потолочных коммуникаций, демонтаж невостребованных кабельных линий, подвесов для Армстронга и т.д.
3. По стенам выполняется восстановление плоскости ГКЛ листов влагостойких, стеновых Knauf на готовый каркас, с предварительной закладкой утеплителя (утеплитель в наличии в помещении), после восстановления, плоскости стен выполняется покраска стен без шпатлевания, за 2 раза.
4. По площади стен в зоне размещения умывальника, стиральных машин выполняется восстановление плоскости ГКЛ листов влагостойких, стеновых Knauf на готовый каркас, с последующей укладкой керамической плитки Golden Tile Белая моно 000051 20x30.
5. В местах где по керамической плитке множество отверстий предполагается монтаж панелей из декоративных щитов из ЛДСП SWISSPAN SM БЕЛЫЙ ЭЛИТ, щит кромкованый по всему периметру, Кромка АБС белый 23х2 мм.
6. На площади, где на полу отсутствует плитка, укладывается напольная керамическая плитка, 300х300мм, матовая, грес Pimento 0100 Плитка для пола.
7. Необходимо установить узел учета электроэнергии и расхода холодной воды.
8. Необходимо выполнить электромонтажные работы по прокладке электро-кабелей в гофре и кабель-канале накладным способом, установить розеточные блоки и выключатель.
9. Необходимо установить и подключить водонагреватель Заказчика.
10. Необходимо закупить, установить умывальник с пьедесталом, установить смеситель, кран садовый для набора воды в ведра с уровня пола, подключить смеситель к холодной и горячей воде, умывальник к канализации.
11. Необходимо выполнить подключение стиральных машин Заказчика к канализации.
12. Необходимо выполнить монтаж в кирпичную перегородку вытяжного вентилятора SOLER&PALAU DECOR-100 CZ DESIGN, выполнить его подключение к освещению помещения с задержкой отключения от питания.
13. Выполнить монтаж и подключение накладных светодиодных панелей 600х600, коммутация их на выключатель.
14. Необходимо выполнить установку сердцевины в существующих замок.
15. Выполнить вывоз мусора поле выполнения работ.
16. Подробная ведомость работ и материалов приведены в Приложении №2 к данному ТЗ. Расчет стоимости работ выполнять строго в соответствии с данной ведомостью.

**Приложения:**

1. План помещения, с размещением основных потребителей.
2. Ведомость работ и материалов.
3. Фото существующего помещения.

**Инженер-строитель Я. А. Колесников ООО «Шахтер Сервис»**