|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Робота на вiдвалi, група ґрунту 2-3 | м3 | 48 |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | м3 | 0,48 |
| 4 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | м2 | 2 |
| 5 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 2 |
| 6 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | м2 | 31 |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |
| 8 | Навантаження смiття вручну | т | 3,808 |
| 9 | Укладання труб полiетиленових дiаметром 110 мм | м | 22 |
| 10 | Улаштування круглих збiрних залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1,5 м у сухих грунтах | м3 | 5,3 |
| 11 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | м2 | 11 |
| 12 | Засипання пазух колодязів піском | м3 | 6,7 |
| 13 | Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах | м2 | 2,898 |
| 14 | Облицювання поверхонь рядовими керамiчними глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i  кутових елементiв без установлення плиток туалетного  гарнiтуру по цеглi та бетону | м2 | 29 |
| 15 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 4,85 |
| 16 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих  асфальтобетонних сумiшей дрiбнозернистих та пiщаних  вручну з ущільненням ручними котками | м2 | 4,8 |
| 17 | Пiдготовка ґрунту для влаштування партерного та  звичайного газонiв вручну без внесення рослинної землi | м2 | 11 |
| 18 | Посiв газонiв партерних, мавританських та звичайних  вручну | м2 | 11 |