**Техническое задание на проведение услуг по ремонту ж\б осветительной опоры (столба) поврежденного в результате автоаварии.**

При производстве работ необходимо произвести бетонировку нижней части столба высотой 0.6 м с изготовлением опалубки и приготовлением бетонной смеси марки не ниже М150 , также необходимо произвести обвязку столба по высоте (Н-3м) уголком равнополочным 75 и полосой 6\*2 с применением электросварки.

 **Необходимые материалы для производства работ:**

- бетон М150 -0.22 м3

- уголок 75\*75\*2- 12 м.п

- полоса 6\*2 – 20 м.п.

- опалубка – 2.5 м2

- электроды -0.3 кг-

- грунтовка- 0.5 кг

- круг отрезной 150 мм- 2 шт

**К.т. Щедрин Сергей Васильевич (067) 504-48-55**

**Макаренков Дмитрий Борисович (067) 209-20-39**

