|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-  3 шари | м2 | 930 |  |
| 2 | Демонтаж цементно-піщаного шару покриття даху  товщиною 30мм, | м2 | 930 |  |
| 3 | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки | м2 | 930 |  |
| 4 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної  вирiвнювальної стяжки додавати або виключати, до 60  мм | м2 | 930 |  |
| 5 | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі  зварюванням стику | м2 | 930 |  |
| 6 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран | м2 | 930 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-  3 шари | м2 | 250 |  |
| 2 | Демонтаж цементно-піщаного шару покриття даху  товщиною 30мм, | м2 | 250 |  |
| 3 | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки | м2 | 250 |  |
| 4 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної  вирiвнювальної стяжки додавати або виключати до  товщини 60 мм | м2 | 250 |  |
| 5 | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі  зварюванням стику | м2 | 250 |  |
| 6 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран | м2 | 250 |  |