|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-3 шари |  м2 | 930 |   |
| 2 | Демонтаж цементно-піщаного шару покриття дахутовщиною 30мм, |  м2 | 930 |   |
| 3 | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки |  м2 | 930 |   |
| 4 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементноївирiвнювальної стяжки додавати або виключати, до 60мм |  м2 | 930 |   |
| 5 | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зізварюванням стику |  м2 | 930 |   |
| 6 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран |  м2 | 930 |   |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-3 шари |  м2 | 250 |   |
| 2 | Демонтаж цементно-піщаного шару покриття дахутовщиною 30мм, |  м2 | 250 |   |
| 3 | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки |  м2 | 250 |   |
| 4 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементноївирiвнювальної стяжки додавати або виключати дотовщини 60 мм |  м2 | 250 |   |
| 5 | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зізварюванням стику |  м2 | 250 |   |
| 6 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран |  м2 | 250 |   |