м.Вінниця

Дефектний акт по відновленню облицювання поверхні сходів магазина Водафон, м. Вінниця, вул. Коцюбинського 28.

В ході виконання робіт, необхідно виконати наступні роботи:

1. Демонтувати поручні 3,5 м. – 2 шт;
2. Демонтувати антиковзаючі кутики і планки, 9 шт – 2 м.;
3. Демонтувати стару керамічну плитку 12,3 м.кв;
4. Демонтувати залишки бетонної основи сходів 12,3 м.кв.;
5. Виконати підливання сходів, з застосуванням армування (використовувати кладочну сітку 12,3 м.кв.);
6. Всі етапи виконати з проміжним застосуванням бетоноконтакту 12,3 м.кв.;
7. Виконати оклеювання керамічною плиткою 12,3 м.кв.;
8. Виконати фугування всіх швів 12,3 м.кв.;
9. Виконати монтаж антиковзаючих кутиків і планок 9 шт. по 2м.п.;
10. Виконати монтаж поручнів 3,5 – 2 шт.

В ході робіт можливе виникнення додаткових, прихованих робіт.

**Електронна адреса для зв’язку  kpbud@vodafone.ua**