Тех завдання Сарай №5

 Улаштування вісімнадцяти окремих басейнів гноєсбору розміром 8х8 метрів, з укладанням бетонних щільових підлог, улаштування гноєпроводу загальною довжиною 216 метра – 72 метра всередині будівлі, і 144 м назовні в прибудинкових межах. Також передбачений ремонт шиферної покрівлі та бетонної відмостки в межах 10% від загальних обсягів даних робіт. Монтаж зовнішнього бункеру та ліні подачі комбікорму, монтаж 90 шт кормушок, монтаж системи водопроводу напування свиней, ревізія діючої системи вентиляції та електропостачання.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Найменування робіт, витрат | Одиниці | Кількість |
|   | **1. ВНУТРІШНІ РОБОТИ: ГНОЄПРОВІД, ЩІЛЬОВІ ПІДЛОГИ** |   |   |
| 1 | Демонтаж воріт металевих у цегляних стінах | шт | 18 |
| 2 | Мурування прорізів у зовнішніх стінах блоками з ПБ | м3 | 109,8 |
| 3 | Пробивання канав у бетонних підлогах | мп | 72 |
| 4 | Копання траншей для гноєпроводу | мп | 144 |
| 5 | Улаштування пісчаної постілі трубопроводу | м3 | 10,1 |
| 6 | Укладання трубопроводу гноєвидалення діам. 250 мм | мп | 216 |
| 7 | Зворотня засипка і трамбування траншей трубопроводу | м3 | 20,2 |
| 8 | Бетонування канав у бетонній підлозі | м3 | 2,6 |
| 9 | Улаштування опорних стовбчиків щільових підлог із цегли | м3 | 4,5 |
| 10 | Монтаж опорних балок із залізобетонних шпал | шт | 162 |
| 11 | Монтаж опорного металевого кутника та кріплень | тонн | 1,02 |
| 12 | Монтаж плит збірних щільових підлог | шт | 864 |
|   | **2. ЗОВНІШНІ РОБОТИ: ПОКРІВЛЯ, ВІДМОСТКА, ФАСАД** |   |   |
| 13 | Ремонт шиферної покрівлі місцями (10% заміна) | м2 | 150 |
| 14 | Залагодження дефектів цегляної кладки | місць | 20 |
| 15 | Герметизація отворів монтажною піною | місць | 12 |
| 16 | Ремонт дощатої підшивки покрівлі | мп | 37,2 |
| 17 | Заміна конькової планки з листового заліза | мп | 72 |
| 18 | Утеплення та законопачення конька мінеральною ватою | м3 | 36 |
| 19 | Ремонтне бетонування існуючої відмостки | м3 | 2 |
| 20 | Вапняне фарбування фасаду | м2 | 558 |
|   | **3. УЛАШТУВАННЯ КОРМОЛІНІЙ. ОБЛАДНАННЯ** |   |   |
| 21 | Монтаж металевого стаціонарного бункеру для подачі корму | шт | 1 |
| 22 | Монтаж та наладка систем управління подачі корму | шт | 2 |
| 23 | Монтаж електродвигуна | шт | 2 |
| 24 | Монтаж станції кормороздачі | шт | 2 |
| 25 | Прокладання трубопроводу подачі комбікорму | мп | 306 |
| 26 | Встановлення кормушок | шт | 90 |
| 27 | Виготовлення та монтаж елементів кріплення трубопроводу | тонн | 0,9 |
|   | **4. УЛАШТУВАННЯ ЛІНІЙ НАПУВАННЯ СВИНЕЙ** |   |   |
| 28 | Прокладання труб водопостачання відкрито по стінам | мп | 306 |
| 29 | Монтаж поїлок для поросят | шт | 90 |
|   | **5. РЕВІЗІЯ ДІЮЧОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ** |   |   |
| 30 | Ревізія діючої системи вентиляцї | чол.змін | 5 |
| 31 | Комплекс електромонтажних робіт. Ревізія щитків, автоматів | чол.змін | 3 |
| 32 | Заміна ламп, ремонт світильників | чол.змін | 3 |