Технічне завдання на встановлення кондиціонерів в магазині Водафон, м. Івано-Франківськ.

Для забезпечення нормального функціонування магазину і відвідування його клієнтами, необхідно встановити два кондиціонери. В ході виконання робіт, необхідно виконати наступні роботи:

1. Площа торгівельного залу 208 м.Кв;
2. Виконати перевірку і діагностику кондиціонерів б/у, (MIDEA MUE-36FNXDO, Qx=10,6кВт і MIDEA MUE-48FNXDO, Qx=14,2кВт);
3. Прокласти фріоно/магістраль від зовнішнього до внутрішнього блоків (орієнтовно 30 м.п.), товщина стін 120 мм і 450 мм;
4. Частково демонтувати підвісну стелю (алюм. Ламелі, висота +/-4 м.) в місцях встановлення внутрішніх блоків кондиціонерів і після закінчення монтажних робіт змонтувати стелю.
5. Змонтувати зовнішні блоки (без захисних каркасів), на висоті до +/-4 м.;
6. По можливості змонтувати відведення конденсату в каналізаційну мережу для уникнення підмерзання її в зимовий період;
7. В разі відсутності можливості прокладання конденсато-магістралі з природнім нахилом, встановити дренажний насос;
8. Встановити окремі автоматичні вимикачі і прокласти живлення для кондиціонерів (орієнтовно 50 м.п.);
9. Налаштувати і відрегулювати кондиціонери.

В ході робіт можливе виникнення додаткових, прихованих робіт. Ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія (електрика)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту. Дата подачі заявки до 10.00 13.09.2022 г**

**Електронна адреса для зв’язку  kpbud@vodafone.ua**