Демонтаж обладнання, меблів в ТТ в м. Харків, проспект Героїв Харкова, 274

У магазині, який знаходиться на території ринку, у одноповерховій будівлі каркасного типу, необхідно вирівняти та посилити ділянки підвісної стелі «Армстронг», на загальній площині, яка дорівнює 90шт. плиткам стелі. Також необхідно замінити 10шт плиток підвісної стелі, у одну з них встановити світильник (цей світильник вже під’єднаний до живлення). Зачистити стару краску на поверхні стіни, погрунтувати та пошпаклювати 2м.кв., потім поґрунтувати, та пофарбувати 6м.кв у колір RAL9010. Вставити та закріпити витягнуту розетку з підрозетника на висоті 2,5 м (розетка під’єднана до живлення). Приклеїти до стіни на двосторонній скотч два постера 2,7х0,9м, що вироблені з (легкого) спіненого матеріалу. Приклеїти за допомогою двостороннього скотчу, на дворівневому столі (існуючій) короб для підсвічування, довжиною 1,57м. Для допуску до виконання робіт, адміністрації ринку заздалегідь необхідно вказати ПІП всіх робітників та узгодити час проведення робіт.

* **Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)
* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 06.10.2022 г**