***Відведення конденсату з піддона зовнішнього блоку кондиціонера*в ТТ в м. Львів, Городоцька, 143**

У магазині, який знаходиться на першому поверсі, за адресою: Львів, Городоцька 143, при включеному кондиціонері на обігрів, вода, з зовнішньо блоку кондиціонеру, капає на доріжку де ходять люди, в результаті чого утворюється лід і створює небезпеку падіння та бурульок. Необхідно виконати прокладання трубки дренажу з гріючим кабелем, від зовнішнього блоку кондиціонеру, що розташований у дворі, на вулицю (довжина до 5м). Прокладання кабелю необхідно виконати поряд з існуючою дренажною трубкою, що іде від внутрішнього блоку кондиціонеру. Вмикання гріючого кабелю у трубці дренажу, повинно відбуватись від температури +2градуси цельсію і нижче. Фото у додатку. Прошу надати комерційну пропозицію та термін на гарантійний ремонт.

**Електронна адреса для зв’язку**kpbud@vodafone.ua

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Код ІНН/ЄДРПОУ** | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 14.00 02.02.2023 г**