**ТЗ на влаштування LED підсвітки двухурівневих столів**

# Стрічка світлодіодна IEK LSR-3528W120 9.6 Вт IP20 12 В холодний

# <https://epicentrk.ua/ua/shop/lenta-svetodiodnaya-iek-lsr-3528w120-9-6-vt-ip20-12-v-kholodnyy.html>

у випадку відсітності, можливе застосування аналогу з технічним характеристиками:

Напруга:  12 В

Ширина:  8 мм

Кількість світлодіодів (на 1 метр стрічки):  120 шт.

Потужність:  9,6 Вт

Колір світіння :  холодний

Колірна температура:  6500 К

# Блок живлення BIOM TR-36 36 Вт 12В 3А Метал IP20 Стандарт (або аналогічний за ціною та потужністю 25-36Вт на один стіл (потужність стрічки + min 50% запасу потужності)) <https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-blok-zhivlennya-biom-tr-36-36-vt-12v-3a-metal-ip20-standart-1ebe853b-a0fd-6cb2-a638-71c3411ab6b9.html>

# Профіль а-люмінієвий Светкомплект кутовий анодований ЛПУ 17x17 мм 200 см  (або аналогічний за ціною та формою)

# <https://epicentrk.ua/ua/shop/profil-alyuminievyy-svetkomplekt-uglovoy-anodirovannyy-lpu-17x17-mm-200-sm.html>

# Кабель силовий багатожильний Одескабель ШВВП 2х0,5 мідь (або 2х0,75)

# Вилка електрична кутова Makel із заземленням 250В 16А ABS-пластик білий

# <https://epicentrk.ua/ua/shop/vilka-elektricheskaya-uglovaya-makel-s-zazemleniem-250v-16a-abs-plastik-belyy.html>

# Передбачити можливість відключення підсвітки на столах

# Вимикач для бра 129 250В білий

# <https://epicentrk.ua/ua/shop/vyklyuchatel-dlya-bra-lxl-129-250v-belyy-8536508000.html>

# Двухстороній скотч для монтажу профіля

# - можливий температурний діапазон використання не менше +90град (бажано +120)

# - ширина 9-15мм

# - товшина 0,8-1,1мм

У разі відсутності вільної розетки в існуючих мережевих фільтрах для підключення блоків живлення підсвічування необхідно додатково придбати та встановити мережевий фільтр на 5-6 розеток.

