**1 Поверх**

Зображення, що містить текст, малюнок, ескіз, План

Автоматично згенерований опис**Котельня монтаж:**

Котел одно контурний навісний ARISTON, модель CLAS XC SYSTEM 24 FF NG.

Бойлер непрямого нагріву 150л з рециркуляцією гарячою води.

**Загальний монтаж**

Магістральна труба опалення поліпропілен ф32

Гребінка радіаторна на 5 виходів без насоса

Гребінка для теплих підлог на 6 виходів із насосом

Контур теплої підлоги – 6шт загальною площею близько 50м2

Радіатори 3шт

Внутрішньопідлоговий конвектор 1шт

Сушка для рушників 1шт

Труба для теплої підлоги Rehau Rautitan pink (PE-Xa) 16х2,2 мм

Труба для радіаторів сушки для рушників Rehau Rautitan pink (PE-Xa) 16х2,2 мм

Укладання пінополістиролу 5см

Крок укладання труби 15см, під меблі 20см

Укладання на металеву сітку, труба стягується затяжками

Тепла підлога – равлик

**2 Поверх**

Зображення, що містить текст, ескіз, малюнок, План

Автоматично згенерований опис**Загальний монтаж**

Магістральна труба опалення поліпропілен ф32

Гребінка радіаторна на 5 виходів без насоса

Тепла підлога ванни підключається через вентиль RTL. Можливо, відмовлюся від теплої підлоги у ванній 2 поверхи та поставлю радіатор. Потрібно проговорити.

Радіатори 3шт

Сушка для рушників 1шт

Труба для теплої підлоги Rehau Rautitan pink (PE-Xa) 16х2,2 мм

Труба для радіаторів сушки для рушників Rehau Rautitan pink (PE-Xa) 16х2,2 мм

Укладання поліетилен 6мм з шаром, що відбиває

Крок укладання труби 15см, під меблі 20см

Укладання на металеву сітку, труба стягується затяжками

Тепла підлога – равлик

**Водопровід**

Зображення, що містить ескіз, малюнок, текст, План

Автоматично згенерований опис

Все видно за схемою. Труба підключення водопроводу обговорюється, можливо поліпропілен, можливо за домовленістю.

Водопровід прокладається під пінополістиролом.

**Від вас потрібен розрахунок за матеріалами та розрахунок за роботами. Можемо зустрітись на об'єкті.**

**Які терміни початку?**