|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Од.** | **Кіль-**  **кість** | **Характеристика**  *(розміри: ширина х висота х глибина)* |
| 1 | Шафа двохдверна для одягу | шт. | 8 | **Шафа двохдверна для одягу з полицею 920х1900х500 мм.**  Має полицю і меблеву трубу d-25 мм для розвішування одягу. Виріб виготовлений із ламінованої ДСП 18 мм екологічного класу Е1, торці обклеєні протиударною крайкою ПВХ товщиною 1,0 мм та товщиною 0,45 мм на закритих деталях поліуретановим клеєм (PUR), що забезпечує підвищену вологостійкість, стійкість до температурних коливань. Задня стінка виготовлена з білого ЛХДФ 2,5 мм. Шафа на опорах регульованих 27 мм, що запобігає пошкодженню поверхні підлоги. Ручка-скоба меблева 128 мм. |
| 2 | Шафа однодверна | шт. | 16 | **Шафа однодверна для одягу з полицею 500х1900х500 мм.**  Має полицю і меблеву трубу d-25 мм для розвішування одягу. Виріб виготовлений із ламінованої ДСП 18 мм екологічного класу Е1, торці обклеєні протиударною крайкою ПВХ товщиною 1,0 мм та товщиною 0,45 мм на закритих деталях поліуретановим клеєм (PUR), що забезпечує підвищену вологостійкість, стійкість до температурних коливань. Задня стінка виготовлена з білого ЛХДФ 2,5 мм. Шафа на опорах регульованих 27 мм, що запобігає пошкодженню поверхні підлоги. Ручка-скоба меблева 128 мм. |
| 4 | Шафа-буфет | шт. | 2 | **Шафа-буфет 920х1900х500/350 мм.**  Має поділ дві частини, глибиною 350 мм (верхня) і 500 мм (нижня). Верхня частина (h-1000 мм) має три рівня, верхній рівень з двома дверцятами. Нижня частина (h-900 мм) поділена вертикально навпіл, ліворуч знаходяться три висувних шухляди, праворуч – дві полиці, які закрити дверцятами.  Виріб виготовлений із ламінованої ДСП 18 мм екологічного класу Е1, торці обклеєні протиударною крайкою ПВХ товщиною 1,0 мм та товщиною 0,45 мм на закритих деталях поліуретановим клеєм (PUR), що забезпечує підвищену вологостійкість, стійкість до температурних коливань. Задня стінка виготовлена з білого ЛХДФ 2,5 мм. Шафа-буфет на опорах регульованих 27 мм, що запобігає пошкодженню поверхні підлоги. Ручки-скоби меблеві 128 мм. |
| 6 | Шафа секційна для одягу | шт. | 5 | **Шафа секційна для одягу з полицями 1840х1900х500 мм.**  Має полицю і меблеву трубу d-25 мм для розвіски одягу у кожної з двох секцій. Виріб виготовлений із ламінованої ДСП 18 мм екологічного класу Е1, торці обклеєні протиударною крайкою ПВХ товщиною 1,0 мм та товщиною 0,45 мм на закритих деталях поліуретановим клеєм (PUR), що забезпечує підвищену вологостійкість, стійкість до температурних коливань. Задня стінка виготовлена з білого ЛХДФ 2,5 мм. Шафа на опорах регульованих 27 мм, що запобігає пошкодженню поверхні підлоги. Ручка-скоба меблева 128 мм. |
| 7 | Стіл однотумбовий | шт. | 5 | **Стіл однотумбовий з шухлядами 1200х750х600 мм.**  Має три шухляди та відкриту полицю над ними у тумбі з правого боку. Виріб виготовлений із ламінованої ДСП 18 мм екологічного класу Е1, торці обклеєні протиударною крайкою ПВХ товщиною 1,0 мм та товщиною 0,45 мм на закритих деталях поліуретановим клеєм (PUR), що забезпечує підвищену вологостійкість, стійкість до температурних коливань. Ручка-скоба меблева 128 мм. Напрямні шухляд – телескопічні. **У верхній шухляді вмонтований замок.**  Макет, кольори та відтінки виробу узгоджуються з замовником. |
| 8 | Шафа для документів | шт. | 4 | **Шафа** **для документів 920х1900х500 мм.**  Має поділ дві вертикальні секції, та по п'ять полиць у кожної секції. Виріб виготовлений із ламінованої ДСП 18 мм екологічного класу Е1, торці обклеєні протиударною крайкою ПВХ товщиною 1,0 мм та товщиною 0,45 мм на закритих деталях поліуретановим клеєм (PUR), що забезпечує підвищену вологостійкість, стійкість до температурних коливань. Задня стінка виготовлена з білого ЛХДФ 2,5 мм. Шафа на опорах регульованих 27 мм, що запобігає пошкодженню поверхні підлоги. Ручка-скоба меблева 128 мм. |