|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование конструкций здания | Склад холодный |
| 1 | Исходная документация |  |
| 2 | Назначение | Склад холодный |
| 3 | Район строительства | г. Днепр |
| 4 | Грунтовые условия | Технический отчет по инженерно-геологическим |
| 5 | Геометрические параметры здания | Ширина: 26м  Высота в самой низкой части: 7 м  Длина: 33 м  . |
| 6 | Температурный режим | Помещения — неотапливаемые |
| 7 | Фундамент | Под основные колонны: железобетонные монолитные столбчатого типа, |
| 8 | Конструктивная схема | Несущий металлический каркас: колонны, фермы, прогоны.  Пол – стяжка. |
| 9 | Перекрытия | Профлист или тент |
| 10 | Нагрузки и воздействия | Полезная нагрузка на пол на отм +0,000: 1600кг/м2 |
| 11 | Ограждающие конструкции | Ограждающие конструкции покрытия: оцинкованный профнастил / тент  Ограждающие конструкции стен холодной части: крашеный профнастил/ тент |
| 12 | Водосток | Наружный неорганизованный |
| 13 | Проемы | Ворота по стороне 24 м.. Ворота ширина 4 м, высота 5 м. Ворот 2 шт. Склад с сквозным проездом. |
| 14 | Заполнения проемов | Оконные: пластиковые стеклопакеты индивидуального изготовления / тент прозрачный  Ворота: распашные обшитые крашеным профлистом с калиткой |