***Попереднє технічне завдання по демонтажу обладнання з магазину Vodafone  у м.Чернігів, пр.Миру, 194.***

**Підлога.**

Існуючу плитку на підлозі не демонтуємо.

Місця виходу кабелю 220 В з підлоги в торгівельному залі залишаємо. Кінець кабелю ізолюємо.

**Стеля.**

Демонтуємо звукові колонки – 2 шт.

Демонтуємо вбудовані світильники – 15 шт.

Демонтуємо світлодіодні аварійні світильники – 4 шт.

Демонтуємо стельові обігрівачі – 3шт

Проводимо заміну стельових плит «Армстронг» на нові – 20 шт, замість ушкоджених карт (2 шт - звукові колонки, 18 шт – демонтовані світильники)

**Стіни**

Зафіксувати існуючи пошкодження торгівельного обладнання за допомогою фото. Демонтуємо мебель та обладнання – згідно списку.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| вогнегасник | шт | 3,00 |
| стелажі оцинковані мбп | шт | 1,00 |
| обогрівач стельовий | шт | 3,00 |
| настіна панель 600мм | шт | 1,00 |
| панель для аксесcуарів 600мм | шт | 1,00 |
| настінна панель 1200мм | шт | 1,00 |
| панель для аксесcуарів 1200мм | шт | 4,00 |
| стіл круглий топ 10, 1400 | шт | 1,00 |
| шааф (60\*60\*200 см) | шт | 1,00 |
| стіл прямоугольный, 600\_дсп | шт | 1,00 |
| стіл тех. зони фристендинг\_дсп | шт | 1,00 |
| стіл двухурівневий дсп | шт | 3,00 |
| телевізор lcd 55" 4k 4t-c55bj3ef2nb shar з кріпленням | шт | 1,00 |
| вивіска – об’ємні букви | шт | 2,00 |
| світильник cezar-ат з блоками живлення | шт | 15,00 |
| колонка звукова | шт | 2,00 |
| шафа комутаційна з обладнанням | шт | 1,00 |
| дотягувач дверний | шт | 1,00 |
| шафа металева 100ш\*50г\*200в см | шт | 1,00 |
| решітка розсувна | шт | 3,00 |
| бойлер маленький | шт | 1,00 |
| Кондиціонер(внутр та зовнішній блок+пульт) | шт | 1,00 |
| диф.автомати | шт | 5,00 |
| cвітильник світлодіодний аварійно-резерв | шт | 4,00 |
| стіл парта 1000х500х750 | шт | 1,00 |
| стул-табуретка високий | шт | 1,00 |
| стул-табуретка низький | шт | 2,00 |
| стул со спинкой высокий | шт | 4,00 |
| панель для аксс під стіл 1250 (дсп) | шт | 1,00 |

Демонтаж виконати обережно зі збереженням меблів, обладнання та покриття стін. Виконати пакування торгівельного обладнання з захистом кутів та торців завантаження провидити обережно. Обладнання та меблі перевозити в кузові авто в вертикальному стані, для фіксації використовувати стяжні ремені.

Місця кріплення панелей (отвори) підшпаклювати.

**Електрика**

Існуючий лічильник електроенергії не демонтується. Диф.автомати демонтуються – 5шт.

Розетки, вимикачі в торгівельному залі та підсобному приміщенні не демонтуються.

Демонтуємо бойлер маленький – 1 шт.

Демонтуємо телевізор та кронштейн для кріплення.

Демонтуємо комутаційну шафу (інтернет щит - 19" 650х450х600) з обладнанням - Patch Panel, 24xRJ45, DG+, 568A/B, Блок 19" на 9 роз. 16А.

Демонтуємо кондиціонер (фріономагістраль, зовнішній та внутрішній блоки) зі збереженням фріону та кронштейни. Отвори задути монтажною піною.

Усе обладнання надійно пакується та відправляється на склад для зберігання.

**Пож. Безпека**

В торговому залі і підсобному приміщенні виконати демонтаж вогнегасників - 3 шт.

**Безпека**

Демонтуємо мет. сейф в підсобному приміщенні – 1 шт.

Ключи від сейфу надійно фіксуємо на двері скотчем.

Демонтуємо довідник дверний – 1 шт.

Демонтуємо грати розсувні на дверях та вікнах – 3 шт.

**Фасад**

Провести демонтаж реклами:

* вивіска, загальна довжина – 2шт по 2м (висота від землі 3м)

Усі наліпки та реклама повинні бути зняті з вхідних дверей та вікон.

Виконати пакування меблів та усього обладнання для зберігання при транспортуванні на склад. Використовувати стреч-плівка, пухирчату плівку, гофрокартон, скотч.

Панелі пакуємо в стреч-плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Столи пакуємо у стреч-плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картонними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Стільці та пуфи пакуємо у стреч-плівку.

Рекламна вивіска та лайтбокс пакуються в стреч-плівку.

Виконати завантаження та доставку демонтованого обладнання на склад у Бориспільский р-н, с. Мартусівка, вул.Моїсеєва 72.

По закінченню демонтажних робіт виконати **ВОЛОГЕ!!!** прибирання приміщення. Викинути увесь зайвий мусор на смітник.

Передати приміщення керівнику магазину та інженеру тех. нагляду.