Тех. завдання на встановлення рол штор у магазинах «ВФ Ритейл»

Відповідно до заявок керівників магазину є необхідність встановити на вітринні вікна захисні рол штори для забезпечення візуального захисту приміщення в нічний час.

Вимога до тканин: колір тканини - білий не пропускати сонячне світло, забезпечити повне затемнення та неможливість бачити, що знаходиться всередині приміщення. Механізм відкривання – ручний (опускання, піднімання).

Від власників та відділу оренди отримано згоду на монтаж рол штор у раму вікна. Крім магазину у м. Полтава вул.23-Вересня 11 – монтаж в стіну перед вікном.

Об’єкти:

1. **Днепр** пр. Яворницкого 55

Розміри - 2585х2300 мм; 2575х2300 мм; 2615х2300 мм; 2595х2300 мм. Усього 4шт.

Встановлення у раму вікна.

1. **Кропивницкий** В.Перспективна 25/34

Розміри – 1780х2100 мм; 1820х2100 мм; 1830х2100 мм; 1820х2090 мм; 1840х2090 мм. Усього 5шт.

Встановлення у раму вікна

1. **Лубни** пр Володимирський 42

Розміри – 1400х2080 мм - 6 шт

Встановлення у раму вікна

1. **Полтава** Європейска 66

Розміри – 1370х2650 мм - 6 шт

Встановлення у раму вікна

1. **Полтава** 23-Вересня 11

Розміри – 2200х2100 мм - 2шт

Встановлення в стіну перед вікном

1. **Глухів** Києво – Московська 51

Розміри - 2020\*2400мм – 1шт

Встановлення у відкіс перед вікном

При подачі КП необхідно передбачити виїзд монтажників для оцінки встановлення та повторної перевірки розмірів під свої системи кріплення рол штор.