**Підключення ДГУ за адресою обл. Дніпропетровська, р-н Софіївський , с. Девладове, вул. Чкалова , 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт** | **Од. вим.** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Збірку щита з роз’єднувачем, шинами та шинними ізоляторами. | посл. | 1 |
| 2 | Монтаж цоколя та електричної шафи | посл. | 1 |
| 3 | Монтаж кабельних лотків від ДГУ до ЩС від ЩС до ЗТП (місця входу підземної шахти) | посл. | 1 |
| 4 | Монтаж кабельних ліній від ДГУ до ЩС; від ЩС до ЗТП (дві лінії, кабель 185мм) | м.п. | 70 |
| 5 | Встановлення наконечників та опресування кабелів. | шт | 50 |
| 6 | Надписи та позначки кабелів та шин. | посл. | 1 |
| 7 | Монтаж заземлюючого пристрою ДГУ | посл. | 1 |
| 8 | Виміри контур заземлення з видачою паспорт | посл. | 1 |
| 9 | Виготовлення цоколя для ЩС | посл. | 1 |
| 10 | Розробка ґрунту під траншею підземного кабельного каналу від ДГУ до ЩС від ЩС до БКТП-2 – 2м. (м.куб 0,5) (ш 0,2м \* г 1м). | м.п. | 1 |
| 11 | Засипання траншей 0.4 м.куб. | м.куб | 0,9 |
| 12 | Виготовлення кабельної естакади 15м. | м.п. | 15 |
| 13 | Монтаж та з’єднання лотків кабельної естакади | посл. | 1 |