|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Установка блискавкоприймача | шт | 6 |   |
| 5 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8мм | м | 640 |   |
| 6 | Заземлювач горизонтальний зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 144 |   |
| 7 | Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг | шт | 736 |   |
| 8 | Заземлення одиночне опори металевої | шт | 180 |   |
| 9 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | м2 вп | 120 |   |
| 10 | Дріт алюмінієвий д8мм | м | 640 |   |
| 11 | Тримач для плаского даху 165 MBG-8 поліамід | шт | 420 |   |
| 12 | Тримач дроту 177 30 М8 поліамід | шт | 82 |  |
| 13 | Блискавкоприймач 101 VL2500 мм алюміній | шт | 3 |  |
| 14 | Блискавкоприймач 101 VL2000 мм алюміній | шт | 3 |  |
| 15 | Система FangFix F-FIX-16, бетонморозостійкий | шт | 6 |  |
| 16 | Основа FangFix F-FIX-S16, бетонморозостійкий | шт | 3 |  |
| 17 | Елемент відокремлення 226 8-10 FT (40-60 мкм) | шт | 6 |  |
| 18 | З’єднувач дроту д8мм Vario | шт | 72 |  |
| 19 | З’єднувач дроту д8мм з полосою 30х3,5мм | шт | 18 |  |
| 20 | Провід плаский, 30х3,5 мм, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) | м | 144 |  |
| 21 | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5 м FT (40-60 мкм) | шт | 180 |  |
| 22 | Злучник д20/30-40мм оц. | шт | 36 |  |
| 23 | Бойок шпильки заземлення оц. | шт | 36 |  |