**Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину «Vodafone»**

**м. Рівне пр. Миру 13**

1. **Меблі обладнання**
* Демонтаж всіх меблів які знаходяться в приміщенні згідно дефектного акту

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги

* Всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою
* Кути/бокові частини панелей, столів, стелажів всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном
* Ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів
* ТВ додатково упаковуються у бульбашкову плівку та виготовлений каркас з брусу (у разі відсутності оригінальної упаковки)
* Упаковка всього виконується аналогічно вимогам «Нової пошти»
* Обов’язкове маркування меблів у разі їх розукомплектації
* При демонтажі меблів кухні врахувати демонтаж: мийки та змішувача.
* Виконати демонтаж конструкції GOALPOST (пластиковий короб 300\*
1. **Підлога**
* Залишається без змін
1. **Стеля**
* Залишається без змін
1. **Стіни**
* Виконати зароблення отворів в стінах після демонтажу настінних панелей та зовнішньої реклами.
* Виконати демонтаж/очистку скла від брендованої рекламної продукції (S=1м2).
1. **Електрика**

- при відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність виводів 220В, виконати ізоляцію проводів для запобіганню коротко замикання.

- виконати демонтаж існуючих підвісних світильників (троси та кріплення запакувати та підписати) – 14 шт, висота стелі– 3,1м.

- Виконати демонтаж шинопроводів – 12 м.п (фурнітура: заглушки, з’єднувачі, живлення шинопроводів, троси та кріплення запакувати та підписати), та трекових світильників 17 шт.

- виконати демонтаж лічильник електроенергії , після демонтажу заживити РЩ на пряму без лічильників.

*ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ РОБІТ ОТРИМАТИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАМОВНИКА*

1. **Обладнання:**
* Виконати демонтаж шафи СКС 600\*600\*1500 – 1шт,
* Виконати демонтаж вогнегасників
* Виконати розбирання та пакування металевих стелажів – шт
* Виконати демонтаж бойлера 30л -2шт, зі злиттям води з них.
* Виконати демонтаж спліт кондиціонерів з максимальним збереженням фреону. Заборонено перерізання фреонопроводу болгаркою. Накидні гайки зєднання фреонопроводу та блоків кондиціонера повинні залишитися на блоках.
* Виконати демонтаж фонової озвучки: медіаплеер + 5 колонок на стелі.
* Виконати пакування та навантаження наступного обладнання: холодильник, кулер, мікрохвильова піч, кавоварка, пилосмок, + 10 ящиків з обладнанням.
1. **Зовнішня вивіска:**

- Виконати демонтаж зовнішньої вивіски ..

- Виконати пакування зовнішньої реклами стрейч плівкою, кути додатково захистити гофрокартоном.

- Ціна демонтажу зовнішньої вивіски повинна включати витрати на використання «будівельних лісів, драбин та інше)

**8) інше**

* Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по перенесеню та завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ
* Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковані стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном
* Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з утилізацією побутового сміття
* Час виконання демонтажних робіт та винесення демонтованого обладнання **з 06.00 до 22.00**. Можливі зміни
* Дата виконання робіт: 29-30 серпня 2024р
* Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72. Час роботи складу пн-пт з 9.00 до 17,30

**

**

**