|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кіл.** |
| 1 | Прилад приймально-контрольний пожежний ППКПіУ «Вектор-1» | 1 |
| 2 | Модуль цифрового GSM-автодозвону MЦA- GSM.4 | 1 |
| 3 | Блок шлейфів адресний БША | 3 |
| 4 | Блок силових ключів БСК | 2 |
| 5 | Блок вихідний релейний БВР | 1 |
| 6 | Сповіщувач пожежний димовий адресний оптико-електронний точковий СПД-3А | 326 |
| 7 | Сповіщувач пожежний димовий адресний оптико-електронний точковий СПД-3А (резерв) | 33 |
| 8 | Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТ-АВ | 51 |
| 9 | Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТ-АВ (резерв) | 6 |
| 10 | Сповіщувач пожежний ручний серії SPR-4L | 21 |
| 11 | Сповіщувач пожежний ручний серії SPR-4L (резерв) | 3 |
| 12 | Табличка світлова «ВИХІД» ПС-12/24-01-16 | 23 |
| 13 | Світловий покажчик «АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ» ПС1-12/24-01-АК-21А | 1 |
| 14 | Акумулятор 12В 12А/г | 2 |
| 15 | Кабель сигнальний KOBEBнг (J-Y(St) YU-PF) (1x2-0,8) | 3950 |
| 16 | Кабель 1x2-0,8 JE-H (St)H.. Bd FE 180/E30 (1x2-0,8) | 1100 |
| 17 | Кабель 1x2-1,5 JE-H (St)H. Bd FE 180/E30 (1x2-1,5) | 2100 |
| 18 | Кабель 2x2х0,8 JE-H (St)H. FE 180/E30 (2x2-0,8) | 900 |
| 19 | Кабель 3x1,5 NHXH FE 180/E30 3x1,5 | 50 |
| 20 | Короб пластиковий для системи оповіщення | 400 |
| 21 | Короб пластиковий для системи пожежної сигналізації | 900 |
| 22 | Гофрований рукав | 200 |
| 23 | Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС | 47 |
| 24 | Монтажне кільце для СПД-3-А, СПТ-АВ К-4 | 47 |
| 25 | Гучномовець настінний 3АС100ПН-2 | 214 |
| 26 | Гучномовець настінний 6АС100ПН-2 | 28 |
| 27 | Моноблоки настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120- 400 | 1 |
| 28 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30 | 8 |
| 29 | Комплекс переговорний для системи оповіщення та озвучування 5-ї категорії VCNS на 17 абонентів | 1 |
| 30 | Устаткування керування та індикації мовленєвого оповіщування ARTON AirAlert | 1 |