**смт Козин, Корпус 6 Оздоблювальні роботи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п** | **Найменування робіт** | **Одиниці вимір.** | **Об’єм робіт** | **Вартість одиниці роботи, грн** | **Всього вартість робіт, грн** |
| **0** | **Пуско-наладка котельні, системи водопостачанна та системи опалення.** | шт | 1 |  |  |
| **I** | **VIP номер 1 (прим. 11,12,13)** |  |  |  |  |
| 0 | Монтаж інсталяції підвісного унітазу, зміщення каналізації, підводу води, обшивка ГКЛ. Зміщення інженерних підключеннь умивальника, рукосушарки. | шт | 1 |  |  |
| 1 | Монтаж вентиляційного коробу (кухня, с/в) | шт | 2 |  |  |
| 2 | Монтаж ГКЛ коробу 600х200мм (зона кухні, зона шафи) | мп | 4,5 |  |  |
| 3 | Монтаж ГКЛ коробу (зона карнізу вікна) | мп | 2 |  |  |
| 4 | Монтаж КГЛ стелі (с/в, тамбур, основне приміщення) | м2 | 27,4 |  |  |
| 5 | Обробка стиків ГКЛ | мп | 55,4 |  |  |
| 6 | Грунтування стелі, коробів ГКЛ | м2 | 30,8 |  |  |
| 7 | Поклейка склосіткина на стелю (основне приміщення) | м2 | 21,8 |  |  |
| 8 | Шпаклювання під покраску стелі, коробів ГКЛ | м2 | 30,2 |  |  |
| мп | 8,3 |  |  |
| 9 | Фарбування стелі, коробів ГКЛ | м2 | 30,2 |  |  |
| мп | 8,3 |  |  |
| 10 | Монтаж та фарбування стельового карніза (поліуритану/дюрополімер) | мп | 28,5 |  |  |
| 11 | Шпаклювання стін під склохолст | м2 | 63,7 |  |  |
| мп | 38,1 |  |  |
| 12 | Грунтування стін  | м2 | 92,5 |  |  |
| 13 | Поклейка склохолста | м2 | 73,5 |  |  |
| 14 | Шпаклювання стін під фарбування | м2 | 63,7 |  |  |
| мп | 38,1 |  |  |
| 15 | Фарбування стін | м2 | 73,5 |  |  |
| 16 | Шпаклювання круглої колони під фарбування | мп | 2,7 |  |  |
| 17 | Фарбування круглої колони | мп | 2,7 |  |  |
| 18 | Укладання керамограніту (0,6\*1,2) "Фартух" | м2 | 1,7 |  |  |
| 19 | Шліфування підлоги | м2 | 31,3 |  |  |
| 20 | Монтаж електричної ТП під плитку (тамбур, с/в) | шт | 2 |  |  |
| 21 | Грунтування підлоги | м2 | 31,3 |  |  |
| 22 | Укладання керамограніту (1,2\*0,6), с/в+тамбур+основне приміщення | м2 | 49,8 |  |  |
| 23 | Монтаж плінтуса ПВХ | мп | 24,1 |  |  |
| 24 | Різання керамограніту та шліфування кромки | мп | 15,8 |  |  |
| 25 | Різання керамограніту під 45\* (одна сторона) | мп | 5,6 |  |  |
| 26 | Виконання отвору в керамограніті (до 100мм) | шт | 16 |  |  |
| 27 | Виконання отвору в керамограніті (більше 100мм) | шт | 2 |  |  |
| 28 | Виготовлення плінтусу із керамограніту (тамбур) | мп | 3,8 |  |  |
| 29 | Монтаж плінтусу із керамограніту (тамбур)+фугування | мп | 3,8 |  |  |
| 30 | Виготовлення індивідуального душового піддону | шт | 1 |  |  |
| 31 | Фугування швіф (епоксидна фуга) | м2 | 24,4 |  |  |
| 32 | Фугування швіф (звичайна фуга) | м2 | 25,4 |  |  |
|  | **Всього по роботах (VIP номер 1)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ІІ** | **VIP номер 2 (прим. 14,15,16)** |  |  |  |  |
| 0 | Монтаж інсталяції підвісного унітазу, зміщення каналізації, підводу води, обшивка ГКЛ. Зміщення інженерних підключеннь умивальника, рукосушарки. | шт | 1 |  |  |
| 1 | Монтаж вентиляційного коробу (кухня, с/в) | шт | 2 |  |  |
| 2 | Монтаж ГКЛ коробу 600х200мм (зона кухні, с/в) | мп | 7,9 |  |  |
| 3 | Монтаж ГКЛ коробу (зона карнізу вікна) | мп | 2 |  |  |
| 4 | Монтаж КГЛ стелі (с/в, тамбур, основне приміщення) | м2 | 30 |  |  |
| 5 | Обробка стиків ГКЛ | мп | 57,1 |  |  |
| 6 | Грунтування стелі, коробів ГКЛ | м2 | 32,9 |  |  |
| 7 | Поклейка склосітки на стелю (основне приміщення) | м2 | 22,9 |  |  |
| 8 | Шпаклювання під покраску стелі, коробів ГКЛ | м2 | 32,3 |  |  |
| мп | 9,1 |  |  |
| 9 | Фарбування стелі, коробів ГКЛ | м2 | 32,3 |  |  |
| мп | 9,1 |  |  |
| 10 | Монтаж та фарбування стельового карніза (поліуритану/дюрополімер) | мп | 28,9 |  |  |
| 11 | Шпаклювання стін під склохолст | м2 | 65,2 |  |  |
| мп | 38,1 |  |  |
| 12 | Грунтування стін  | м2 | 98,7 |  |  |
| 13 | Поклейка склохолста | м2 | 75 |  |  |
| 14 | Шпаклювання стін під фарбування | м2 | 67,5 |  |  |
| мп | 32,7 |  |  |
| 15 | Фарбування стін | м2 | 75 |  |  |
| 16 | Шпаклювання круглої колони під фарбування | мп | 2,7 |  |  |
| 17 | Фарбування круглої колони | мп | 2,7 |  |  |
| 18 | Монтаж натяжної стелі | м2 | 24,9 |  |  |
| 19 | Укладання керамограніту (0,6\*1,2) "Фартух" | м2 | 2,1 |  |  |
| 20 | Шліфування підлоги | м2 | 33,2 |  |  |
| 21 | Монтаж електричної ТП під плитку (тамбур, с/в) | шт | 2 |  |  |
| 22 | Грунтування підлоги | м2 | 33,2 |  |  |
| 23 | Укладання керамограніту (1,2\*0,6), с/в+тамбур+основне1 приміщення | м2 | 53,3 |  |  |
| 24 | Монтаж плінтуса ПВХ | мп | 24,7 |  |  |
| 25 | Різання керамограніту та шліфування кромки | мп | 18,4 |  |  |
| 26 | Різання керамограніту під 45\* (одна сторона) | мп | 16 |  |  |
| 27 | Виконання отвору в керамограніті (до 100мм) | шт | 16 |  |  |
| 28 | Виконання отвору в керамограніті (більше 100мм) | шт | 2 |  |  |
| 29 | Виготовлення плінтусу із керамограніту (тамбур) | мп | 3,8 |  |  |
| 30 | Монтаж плінтусу із керамограніту (тамбур)+фугування | мп | 3,8 |  |  |
| 31 | Виготовлення індивідуального душового піддону | шт | 1 |  |  |
| 32 | Фугування швіф (епоксидна фуга) | м2 | 27 |  |  |
| 33 | Фугування швіф (звичайне) | м2 | 26,3 |  |  |
|  | **Всього по роботах (VIP номер 2)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ** | **Зона гуртожитку (прим. 1 - 8)** |  |  |  |  |
| 0 | Монтаж додаткових інженерних мереж (В1, Т3, К1, Витяжка) для підключення кухні. | шт | 1 |  |  |
| 1 | Монтаж вентиляційного коробу (кухня, с/в) | шт | 3 |  |  |
| 2 | Монтаж ГКЛ коробу (зона карнізу вікна) | мп | 6 |  |  |
| 3 | Монтаж КГЛ стелі (с/в, тамбур) | м2 | 13,5 |  |  |
| 4 | Обробка стиків ГКЛ | мп | 15,5 |  |  |
| 5 | Грунтування стелі, коробів ГКЛ | м2 | 13,5 |  |  |
| 6 | Шпаклювання під покраску стелі, коробів ГКЛ | м2 | 13,5 |  |  |
| мп | 0 |  |  |
| 7 | Фарбування стелі, коробів ГКЛ | м2 | 13,5 |  |  |
| мп | 12 |  |  |
| 8 | Шпаклювання стін під склохолст | м2 | 211,3 |  |  |
| мп | 146,9 |  |  |
| 9 | Грунтування стін  | м2 | 316,4 |  |  |
| 10 | Поклейка склохолста | м2 | 245,3 |  |  |
| 11 | Шпаклювання стін під фарбування | м2 | 211,3 |  |  |
| мп | 146,9 |  |  |
| 12 | Фарбування стін | м2 | 245,3 |  |  |
| 13 | Шпаклювання круглої колони під фарбування | мп | 8,1 |  |  |
| 14 | Фарбування круглої колони | мп | 8,1 |  |  |
| 15 | Монтаж натяжної стелі | м2 | 59,5 |  |  |
| 16 | Монтаж стелі "Armstrong" (коридор, охорона) | м2 | 26,5 |  |  |
| 17 | Шліфування підлоги | м2 | 98,4 |  |  |
| 18 | Монтаж електричної ТП під плитку (с/в) | шт | 1 |  |  |
| 20 | Грунтування підлоги | м2 | 98,4 |  |  |
| 25 | Монтаж та герметизація трапу | шт | 1 |  |  |
| 26 | Влаштування чорнового душового піддону | шт | 2 |  |  |
| 27 | Монтаж та герметизація душового лотка | шт | 2 |  |  |
| 28 | Монтаж гідроізоляційної стрічки | мп | 13 |  |  |
| 29 | Влаштування обмазувальної гідроізоляції душової | м2 | 7,3 |  |  |
| 30 | Укладання мозіїки в зону душової (підлога) | шт | 2 |  |  |
| 31 | Виготовлення мозаїки із керамогранітної плитки (0,05х0,05) | м2 | 2,25 |  |  |
| 32 | Виготовлення інженерного люку | шт | 2 |  |  |
| 33 | Укладання керамограніту (0,6\*1,2) "Фартух" | м2 | 2,6 |  |  |
| 34 | Укладання керамограніту (1,2\*0,6), (с/в+коридор+тамбур+основні приміщення) | м2 | 163,4 |  |  |
| 35 | Різання керамограніту та шліфування кромки | мп | 38,3 |  |  |
| 36 | Різання керамограніту під 45\* (одна сторона) | мп | 22,6 |  |  |
| 37 | Виконання отвору в керамограніті (до 100мм) | шт | 28 |  |  |
| 38 | Виконання отвору в керамограніті (більше 100мм) | шт | 2 |  |  |
| 39 | Виготовлення плінтусу із керамограніту (тамбур+коридор) | мп | 18,5 |  |  |
| 40 | Монтаж плінтусу із керамограніту (тамбур+коридор)+фугування | мп | 18,5 |  |  |
| 41 | Фугування швіф (епоксидна фуга) - підлога с/в + душові | м2 | 37,4 |  |  |
| 42 | Фугування швіф (звичайне) | м2 | 126 |  |  |
| 43 | Монтаж плінтуса ПВХ | мп | 79,45 |  |  |
|  | **Всього по роботах (Зона гуртожитку)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортні витрати, розвантаження, переміщення (3%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Всього по роботах** |  |  |  |  |

2