**Технічне завдання на переобладнання/реконструкція приміщення під магазин «Vodafone»**

**м. Чернігів Миру 49 ТЦ «ЦУМ»**

1. **Демонтажні роботи:**

* Виконати демонтаж/пакування навантаження 2-х панелей 1200мм та ТВ 55 (в т.ч. кронштейна)
* Виконати демонтаж панелі 600мм та дворівневого стола 1250 (з відключенням від 220В, кабель заведено в ніжку стола – НЕ ВІДРІЗАТИ)
* Виконати переміщення терміналу IBOX на нове місце (згідно ДП арк. 12)
* Виконати переміщення касового столу на відстань 1100мм від стіни (див ДП арк. 9)
* Виконати демонтаж існуючих розеток СКС на касовому столі (кабелі промаркувати відповідно номеру розетки)
* Виконати демонтаж лічильника електроенергії 1ф
* Виконати демонтаж/витягування звукового кабелю з-за стелевого простору від шафи СКС до рівня касового столу, з подальшим його прокладанням до касового столу
* Виконати переміщення світильників над касовим столом (на 600мм/одну карту)

1. **Підлога**

* Існуюча.

1. **Стеля**

* Залишається існуюча підвісна стеля типу «грильято» .
* Виконати вирівнювання стелі типу Грилятто в місцях просідання/нерівностей

1. **Стіни**

* Виконати зароблення отворів в стіні після демонтажу аксесуарної панелі 600мм
* Виконати пофарбування стіни в зоні нового розміщення IBOX водоємульсійною фарбою - колір RAL 9010 .

1. **Електрика**

* Виконати монтаж нової лінії ввідного кабелю від РЩ ТЦ до РЩ магазину (довжину кабелю ВВГнгд 5\*2,5 уточнити по місцю). Час проведення робіт погодити з представниками ТЦ
* Виконати монтаж та підключення лічильника 3ф електроенергії в існуючому РЩ
* Виконати перекомутацію РЩ, а саме пофазне розподілення навантаження в звязку зі зміною ввіднї лінії з 1ф на 3ф.
* Виконати підключення столу 2.3N (арк. 9 ) до 220В. використати раніше демонтований кабель який виведено з підлоги. Кабель скрути спіраллю.
* Виконати монтаж трекових світильників згідно з планом освітлення дизайн проекту. Живлення лінії трекових світильників підключити через двоклавішний вимикач . Трекові світильники – поставка Замовника, шинопроводи+фурнітура+підвіси – закуповуться Виконавцем.
* Виконати переміщення врізних світильників
* Виконати монтаж двох нових світильників типу Cezar-AT (поставляються Замовником)

1. **СКС :**

* Виконати монтаж та підключення 4-х двопортових СКС розеток на касовому столі з маркування розеток відповідно номерів на патч панелі
* Виконати прокладання звукового кабелю (раніше демонтованого) до касового столу

1. **Інші роботи:**

* Виконати монтаж меблів згідно з дизайн проектом арк 9.
* Виконати отвори для монтажу меблевої заглушки в панелях для аксесуарів біля яких встановлено двух рівневі столи
* Після виконання робіт виконати прибирання будівельного сміття.
* Перед початком робіт виконати завішування скляної вхідної групи непрозорою плівкою.

***При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю***

1. *Меблі,*
2. *Світильники трекові та типу Cezar-AT (в т.ч адаптери для монтажу в Грильято)*
3. *Лічильник електроенергії 3ф*

***Додаткові вимоги:***

1. Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних» робіт тільки з 7.00 до 10.00 та 20.00 до 22.00.
2. Не «шумні» роботи допускається виконувати в денний час за погодженням з адміністрацією ТРЦ.
3. Наявність посвідчень/наказу по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт
4. Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт

Зображення, що містить текст, будівля, Магазин, Аутлет

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

Зображення, що містить сцена, у приміщенні, меблі, стіл

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

Зображення, що містить у приміщенні, бібліотека, книга, сцена

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

Зображення, що містить текст, у приміщенні, сцена, стіл

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.