Попереднє технічне завдання по демонтажу обладнання з магазину «Vodafone»  в м. Одеса, вул. Семена Палія 93 ТЦ «СІМ’Я».

Перед початком демонтажних робіт погодити технічні моменти та строки проведення робіт з адміністрацією ТЦ «Сім’я» та інженером ТН.
Час проведення робіт: 07.00 – 23.00
Демонтажні (не шумні) роботи: 07.00 – 23.00 
Роботи в середині приміщення без виходу/виносу у галерею ТЦ «Сім’я» – протягом дня.
Шумні та брудні роботи в зокрема на фасаді приміщення:  07.00-10.00 та 21.00-23.00
Розвантаження/навантаження меблів та ТМЦ: через центральний вхід – з 7.00 до 11.00 
Увага! Приміщення (скляна вітрина) повинно бути закрито чорною плівкою за 3 ( три) дні до початку робіт. Дата буде позначена заздалегідь. 
Підлога. 
1. Існуючу плитку на підлозі не демонтуємо.
2. Місця виходу кабелю 220 В з підлоги обрізаємо. Кабель ізолюємо та ховаємо в отворі підлогової плитки де він виходив. Отвори заробляємо затіркою для швів в тон плитки. 

Стеля.
1. Демонтуємо звукові колонки – 1 шт.
2. Демонтуємо кабель 220В від освітлення та спіральні кабелі до столів посередині торговельного залу. Кабель СКС та звуковий демонтуємо повністю.
3. Демонтуємо світильники MAXUS  1-mt5-1220 тас1-mt 0305  – 29 шт. Світильники демонтуються зі збереженням. 
4. Демонтуємо світильники LightMaster LLT201 LED 30 Вт білий – 36 шт. Світильники демонтуються зі збереженням. 
5. Демонтуємо шинопровід кріплення світильників LightMaster LLT201 зі збереженням.
6. Демонтуємо світильники X-LED 90ВТ білий (3X680) -  6шт. Світильники демонтуються зі збереженням.
7. Демонтуємо WiFi роутер зі збереженням.

Увага!!! Висота стелі: 4,0 - 4,5 м!!! 
Усі розцінки на роботи, які виконуються на висоті, повинні враховувати вартість користування будівельних лісів, драбин та інше)

Стіни
Демонтуємо мебель та обладнання – згідно проекту та дефектного акту.
Демонтаж виконати обережно зі збереженням меблів, електрообладнання та покриття стін.
Після демонтажу меблів в центральному залі отвори від кріплення меблів та ушкодження стін - шпаклюємо та фарбуємо в тон існуючих стін РАЛ 7047 та 3020.
Після демонтажу вивіски біля вхідної групи, отвори від кріплення та ушкодження покриття шпаклюємо та фарбуємо в тон існуючої  стіни - антрацит.

Електрика 
1. Існуючий лічильник електроенергії в ЩН  не демонтуємо.
2. Ввідні автомати не демонтуємо.
3. Автомат кондиціонера - не демонтуємо.
4. Групу автоматів аварійного живлення ТЦ «Сім’я» - не демонтуємо
5. Демонтуємо  (частково) диф автомати та автомати. Буде позначено по місту інженером тех. нагляду
6. Усі виводи розеточних груп та освітлення залишаємо на існуючих автоматах за необхідністю проводимо перекомутацію в ЩН.
7. Розетки, вимикачі в торгівельному залі та підсобному приміщенні не демонтуємо.
8. Демонтуємо комутаційну шафу (інтернет щит - 19" 650х450х600) з обладнанням  - Patch Panel, 24xRJ45, Блок 19" на 9 роз. 
9.  Демонтуємо СКС кабелі та кабель канали в підсобці.
Вивід підключення кабелю інтернету залишаємо в застельовому просторі.
Усе обладнання надійно пакується та відправляється на склад для зберігання.
Обов’язково – маркування обладнання згідно кодів NAVISION (коди будуть надані заздалегідь)

Безпека
Демонтуємо мет сейф в підсобному приміщенні – 1 шт.  
Ключи від сейфу надійно фіксуємо на двері сейфу скотчем.

Фасад
Скляна вітрина в середині:
Проводимо очистку профілю від бруду та наліпок. 
Вхідна група (ззовні):
Демонтуємо рекламну вивіску.
Надійно пакуємо для запобігання ушкоджень. Крихке!!!
Виводи кабелів демонтуємо, щоб не залишилось видимих частин.
У разі виникнення забруднень або ушкоджень скляних дверей під вивіскою під час проведення робіт – підрядник за свій рахунок проводить їх відновлення.
Вологе миття скла та профілю з обох боків. 
Увага:  робота – «миття вітрини», може бути скасована в ході проведення робіт!!!
 
Меблі.
Виконати пакування меблів та усього обладнання для завантаження та транспортуванні до складу. Використовувати стрейч плівку, пупирчату плівку, гофрокартон, скотч.
Панелі пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками. 
Усі частини меблів повинні бути захищені гофрокартоном!!!
Нижні частині меблів повинні бути захищені додатковими шарами гофрокартона. Особливо опорні частини. 
Увага!!! В стелажах усі опорні ніжки повинні бути викручені та надійно спаковані до меблів. В кузові авто меблі ставимо суворо вертикально на нижню частину, якщо габаритна висота та конструктивні можливості каркасу авто дозволяють поставити панелі вертикально.
Якщо габарити не дозволяють поставити меблі вертикально – ставимо їх на одну з бокових частин так щоб не були ушкоджені при транспортуванні. Надійно фіксуємо в кузові авто.
Операторська панель 2400 мм та 1800 мм (формат Телеком) у разі якщо вона не проходить за габаритом у вхідні двері повинна буте розібрана зі збереженням. Усі частини надійно спаковані згідно вимог.
Обовязкове маркування усіх частин панелі згідно кодів NAVISION. Приклад «V355. Код - NAVISION – вказати кількість___шт. 
Ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів
Столи пакуємо стрейч плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картонними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину. Опорні ніжки викручені та спаковані на меблі.
Стелаж нового зразку 1000*800*1500 Повністю розбираємо на окремі фрагменти. Пакуємо згідно вимог кожну секцію.
Обовязкове маркування усіх частин панелі згідно кодів NAVISION. Приклад «V355. Код - NAVISION – вказати кількість___шт. 

Стільці та пуфи пакуємо стрейч плівку.
Рекламна вивіска (об’ємні букви) пакується в гофрокартон та стрейч плівку.
Обов’язковий демонтаж блока живлення та пакування його до відповідних вивісок
Під час пакування виконати маркування: (приклад « V363 # «вказати напис реклами –«Роутери» або «об’ємні букви»). Маркування наносити на вже упаковану рекламу
Обовязкове маркування всього обладнання, меблів та інш згідно кодів NAVISION. Приклад «V355. Код - _____NAVISION ,  вказати кількість___шт. 
У разі якщо при демонтажних роботах буде виявлено ушкодження меблів та іншого обладнання – обов’язкове фото фіксація пошкоджень (фото пошкодження+ загальне фото обладнання)  та сповістити про це відповідальну особу або інженера ТН.
Якщо ушкодження не буде зафіксовано та виявиться при розвантаженні обладнання, буде рахуватися, що воно отримано при демонтажі/завантаження та транспортуванні меблів та обладнання. 
Таким чином відповідальність за це полягає на підрядника БМР.
Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Чубинське вул. Залізнична 31А. Час роботи складу пн-пт з 9.00 до 17,30
Розцінки на роботи по демонтажу меблів та обладнання, повинні також включати роботи по перенесенню та завантаженню автомобіля демонтованими меблями та обладнанням.
Увага!!! Можливо доставка ТМЦ та меблів власним транспортом «ВОДАФОН» або іншим перевізником. Таким чином буде виконуватися тільки демонтаж, пакування меблів та завантаження в машину. Габаритні панелі 2400мм, 1800мм, вивіски «об’ємні букви»  розбираються на частини та пакуються для завантаження згідно вимог аналогічних Нової Пошти.
По закінченню демонтажних робіт виконати ВОЛОГЕ!!! прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття.
Увага!!! Забороняється зливати брудну воду при проведенні робіт та миття приміщення в загальний санвузол. 
Перед проведенням пильних робіт передбачити закриття тех. отворів, щілин дифузорів,  для запобігання потрапляння пилу у суміжні приміщення (магазини) або на територію ТЦ
Під час проведення робіт біля фасаду магазину та вхідної групи не повинно бути ніякого сміття та зайвих предметів. 
У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН.
Без попереднього погодження додаткових робот та матеріалів це не буде враховано в фінальному акті.

По закінченню робіт - передати приміщення керівнику магазину та інженеру тех. нагляду, для подальшої передачі приміщення адміністрації ТЦ «Сім’я» 
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