Попереднє технічне завдання по перенесенню частини меблів в магазині «Vodafone» в
м. Дніпро вул. Нижньодніпровська 17, ТЦ «КАРАВАН»
Перед початком робіт пройти інструктаж про проведення робіт в ТЦ «КАРАВАН» погоджений з адміністрацією.

На весь період проведення робіт – назначається відповідальна людина.

Прийняти приміщення від керівника магазину на час проведення робіт.

Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей та інш.) погоджується з адміністрацією ТЦ та суворо дотримується. 

Початок проведення робіт – 22.00
Закінчення проведення робіт – 09.00

Демонтаж меблів
Права стіна від входу:

· Модуль настінний універсальний 2400, в плані позначено «7».

· Модуль настінний універсальний 1800, в плані позначено «9».

· Аксесуарна (гачкова) панель 1800, в плані позначено «12».

Ліва стіна від входу:

· Модуль настінний універсальний 1200 (2 шт.) в плані позначено «5».

Усі панелі від’єднати від мережі 220 В – існуючі розетки. 

Демонтаж кріплення панелей та модулів виконати з максимальним збереженням покриття стін та меблів.
Усі «ножки» знизу на панелях повинні бути збереженні при переміщенні до місту монтажу.

Монтаж

Права стіна від входу:

· Модуль настінний універсальний 1200 (2 шт.) з лівої стіни на місто де був модуль настінний універсальний 2400.

· Модуль настінний універсальний 1800, в плані позначено «9» на місто  аксесуарної (гачкова) панелі 1800, в плані позначено «12».

· Аксесуарна (гачкова) панель 1800, в плані позначено «12» на місто модуля настінного універсальний 1800, в плані позначено «9»

Ліва стіна від входу:

· Модуль настінний універсальний 2400 на місто де були модулі настінні універсальний 1200 (2 шт) в плані позначені «5».

Усі панелі та модулі підключити в існуючих розеток 220В. Та перевірити працездатність освітлення панелей після монтажу.

Роботи по підключенню виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу. 

Пакування меблів:

1) Подіум 500*500*500 (поз.33) – 3 шт.
2) Столешня 1200*200*30 (поз.8) – 3 шт.
 склад робіт:

· виконати пакування в гофрокартон та стрейч плівку, з подальшим пакуванням стрейчем;

· обовязкове маркування всього обладнання, меблів.                      Приклад:
«V361. Код НАВ(надається замовником) – 121212, вказати кількість_1__шт. 

· машина для вивезення меблів надається та сплачується  Замовником.  

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до представника «ВФ Ритейл»
Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт керівнику магазину. 
На цей час повинні бути виконані наступні роботи:

Панелі та модулі повністю змонтовані на проектні місця та підключені до мережі 220В.

Усі панелі, модулі та столи в торговому залі повинні бути чистими після проведення монтажних робіт. 
Виконано клінінг приміщення. Вологе прибирання підлоги обов’язково!!!

Сміття прибрано. 
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