Попереднє технічне завдання по перенесенню частини меблів в магазині «Vodafone» в м. Київ вул. А. Вербицького, 1  ТЦ «NewWay»
Перед початком робіт пройти інструктаж про проведення робіт в «NewWay» погоджений з адміністрацією час.

На весь період проведення робіт – назначається відповідальна людина.

Прийняти приміщення від керівника магазину на час проведення робіт.

Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей та інш.) погоджується з адміністрацією ТЦ та суворо дотримується. 

Початок проведення робіт – 22.00
Закінчення проведення робіт – 09.30

Виконати демонтаж  Дворівневого стіл (поз.4), склад робіт:
· від’єднати від мережі 220 В – існуючі розетки;

· виконати пакування столів в гофрокартон та стрейч плівку;

· обовязкове маркування всього обладнання, меблів.                      Приклад:
«V292. Код НАВ(надається замовником) – 121212, вказати кількість_1__шт. 

· виконати винесення панелі з магазину/ТЦ з подальшим навантаженням у машину (надає Виконавець).  

Монтажні роботи :
Виконати монтаж панелі 600мм з тумбою та скляними дверцятами (поз 5.1N), склад робіт:
· Виконати розвантаження з машини (надає Виконавець) та занесення панелі та комплектуючих до магазину.

· Виконати монтаж панелі 600мм на стіну.

· Виконати монтаж тумби на панель.
· Виконати монтаж скляної частини на панель (боковини, та дві скляні дверцята) .
· Виконати монтаж блоку живлення 220/12В (поставляє Замовник)   з монтажем кабелю живлення+вилки та підключенням існуючих лед стрічок на полицях.
Панель підключити в існуючу розетку 220В. Та перевірити працездатність освітлення панелі після монтажу.

Роботи по підключенню виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу. 

Послуга ( надає Виконавець) з транспортування меблів, обладнання включає:

· Доставку  зі склад на магазин 

· Вивезення з магазину на склад

Адреса складу м. Київ вул. Зрошувальна 5. Час роботи складу пн-пт з 8.00 до 16.00
Замовник має право відмовитися від даної послуги, з повідомленням Виконавця  не пізніше 2-х календарних днів до моменту початку її виконання.

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до представника «ВФ Ритейл»
Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт керівнику магазину. 
На цей час повинні бути виконані наступні роботи:

Панель повністю змонтована на проектне місце та підключена до мережі 220В.

Усі панелі, модулі та столи в торговому залі повинні бути чистими після проведення монтажних робіт. 
Виконати прибирання місця проведення робіт. 
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