Попереднє технічне завдання по перенесенню частини меблів в магазині «Vodafone»
в м. Київ вул. Мішуги, 4   ТЦ «PIRAMIDA»
Перед початком робіт пройти інструктаж про проведення робіт в ТЦ «PIRAMIDA» погоджений з адміністрацією час.

На весь період проведення робіт – назначається відповідальна людина.

Прийняти приміщення від керівника магазину на час проведення робіт.

Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей та інш.) погоджується з адміністрацією ТЦ та суворо дотримується. 

Початок проведення робіт – 22.00
Закінчення проведення робіт – 09.30

Висота підвісної стелі типу «Армстронг» – 3,00м

розцінки на роботи, які виконуються на висоті, повинні враховувати вартість користування драбин/лісів. 

Стіни та перегородки:

· Виконати зароблення отворів в ГКЛ від кріплення панелей (тільки «видимі» які не будуть закриті меблями (орієнтовно до 1м2)
· Виконати пофарбування стіни (від кута до кута) в місця встановлення терміналу поповнення. RAL 7047. S=6м2
Обладнання та меблі :

Демонтажні роботи:

1) Операторська панель 900х2400мм, склад робіт:
· від’єднати від мережі 220 В – існуючі розетки;

· виконати пакування панелі в гофрокартон та стрейч плівку;

· обовязкове маркування всього обладнання, меблів.                      Приклад:
«V161. Код НАВ(надається замовником) – 121212, вказати кількість_1__шт. 

· виконати винесення панелі з магазину/ТЦ з подальшим навантаженням у машину (надає Виконавець).  

Демонтаж - переміщення по магазину - з подальшим монтажем меблів та обладнання згідно плану:
1) терміналу поповнення I-BOX – 1шт
2) Операторської панелі 1200*2400мм – 1шт
3) Операторської панелі зі скляними дверцятами 1200*2400мм – 1шт
4) Світловий короб (тарифне пано) 630*1220 з кріпленням до стіни за допомогою телевізійного кронштейну – 1шт
Панелі підключити в існуючі розетки 220В. Та перевірити працездатність освітлення панелей після монтажу.

Роботи по підключенню виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу. 

Послуга (надає Виконавець) з транспортування меблів, обладнання включає:

· Вивезення з магазину на склад

Адреса складу м. Київ вул. Зрошувальна 5. Час роботи складу пн-пт з 8.00 до 16.00

Замовник має право відмовитися від даної послуги, з повідомленням Виконавця  не пізніше 2-х календарних днів до моменту початку її виконання.

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до представника «ВФ Ритейл»
Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт керівнику магазину. 
На цей час повинні бути виконані наступні роботи:

Панель повністю змонтована на проектне місце та підключена до мережі 220В.

Усі панелі, модулі та столи в торговому залі повинні бути чистими після проведення монтажних робіт. 
Виконати прибирання місця проведення робіт. 
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