
Технічне завдання 
для проведення тендера на улаштування бетоних площадок 

1. Вид заявки: улаштування бетоних площадок під монтаж двух стоечного підйомника(4т)
2. Місце робіт: м. Бровари, вул. Онікіенка Олега
3. Терміни виконання робіт: 7 к.д.


Схема монтажу
[image: ]

 Вхідні дані: 
Розмір площадок 1000*1000мм
[bookmark: _Hlk210225584]Необхідно виконати наступні роботи:
1.демонтаж існуючого бетону товщ. 150мм -0,3м3
2. розробка грунта вручну  -0,7 м3
3.підсипка щебнем товщ. 100мм з трамбуванням -0,2м3
4.армування арматурою ф10 крок 300мм -20кг
5.армування арматурою ф8 -7 кг
6.заливка бетоном м400  -1м3

[bookmark: _GoBack]Матеріали для виконання робіт поставляє підрядник.




4 УЧАСНИК ТЕНДЕРУ ПОВИНЕН ВІДПОВІДАТИ НАСТУПНИМ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ:
· мати  відповідні Ліцензії, Кваліфікаційні сертифікати відповідальних виконавців окремих видів робіт;
· мати працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід для виконання робіт відповідно до вимог Технічного завдання;
3. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
· Сторони вважають конфіденційною (комерційною таємницею) всю інформацію, передану один одному в ході проведення процедури.
· Сторони не повинні відкривати таку інформацію кому б то не було, за винятком випадків, коли інформація є загальнодоступною, або за взаємною письмовою згодою Сторін.
4. Перелік або структура розділів, які  повинні бути окремо виділені у наданій ціновій пропозиції:  
- комерційну пропозицію з вартістю робіт та матеріалів 
- графік виконання робіт.
- умови оплати.
- гарантійний термін на виконані роботи.
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