Місце проведення робіт.
Адреса: м. Київ, вул. Шулявська,  10/12В.

Технічне завдання на проведення робіт по відновленню зовнішніх сходів на господарчому майданчику.

1. Деякі параметри сходів:
1.1.  Кількість сходів – 5 шт.
1.2.  Ширина сходів – 1730 мм.
1.3.  Верхній майданчик сходів перед хвірткою – 2400х1650 мм.
1.4. Розмір проступку сходів – 290 мм.
1.5.  Розмір підступку сходів -180 мм.  
1.6.  Висота внутрішньої поверхні парапету сходів – 900мм.
1.7.  Довжина внутрішньої поверхні парапету сходів – 1160 мм.
2. Роботи:
2.1.  Облицювати майданчик і сходи, зробити уклін для організованого стікання дощової та талої води в один бік.
2.2.  Затерти шви плитки суміш’ю для зовнішніх робіт.
3. Термін виконання робіт – 12÷20 робочих діб.


Контактна інформація:
Гол. Інженер Кузьмін Віталій Вікторович, моб. тел. 050-212-58-22
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