РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ объект: ул. Леонтовича

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | ПРЕОБРАЗОВАНИЕ | |  | |
| **№** | **ПЛОСКОСТИ ФАСАДА** | **ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ** | **ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ** | **КОЛИЧЕСТВО** | **ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ** | **КОЛИЧЕСТВО** | **ЦЕНА** | **СУММА** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Грунтование фасада | 1 слой | м2 | 812,000 |  |  |  |  |
| 2. | Утепление фасада пенополистирольными плитами (100 мм) | крепление на клей и дюбель-зонты | м2 | 812,000 |  |  |  |  |
| 3. | Поклейка армирующей сетки с нанесением армирующего клея | сетка фасаданая 5\*5 мм, плотность 145 | м2 | 812,000 |  |  |  |  |
| 4. | Грунтование фасада | 1 слой | м2 | 812,000 |  |  |  |  |
| 5. | Шпатлевание фасада | 2 слоя | м2 | 812,000 |  |  |  |  |
| 6. | Грунтование фасада | 1 слой | м2 | 812,000 |  |  |  |  |
| 7. | Покраска фасада | 2 слоя | м2 | 812,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РУСТОВАНЫЕ ЧАСТИ ФАСАДА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Грунтование рустованых частей фасада | 1 слой | м2 | 25,000 |  |  |  |  |
| 2. | Оштукатуривание рустованых частей фасада | до 30 мм | м2 | 25,000 |  |  |  |  |
| 3. | Утепление рустованых частей фасада готовыми элементами (с заделкой стыков и дюбельзонтов) | крепление на клей и дюбель-зонты | м2 | 25,000 |  |  |  |  |
| 4. | Разделка углов | разделка под 45\* | м2 | 25,000 |  |  |  |  |
| 5. | Грунтование рустованых частей фасада | 1 слой | м2 | 25,000 |  |  |  |  |
| 6. | Покраска рустованых частей фасада | 2 слоя | м2 | 25,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦОКОЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Грунтование цоколя | 1 слой | м2 | 57,000 |  |  |  |  |
| 2. | Утепление цоколя эструдированным пенополистиролом 30 мм | крепление на клей и дюбель-зонты | м2 | 57,000 | м | 82,000 |  |  |
| 3. | Поклейка армирующей сетки с нанесением армирующего клея | сетка фасаданая 5\*5 мм, плотность 145 | м2 | 57,000 | м | 82,000 |  |  |
| 4. | Грунтование цоколя | 1 слой | м2 | 57,000 |  |  |  |  |
| 5. | Облицовка цоколя керамической плиткой с затиранием швов и подрезкой углов | клинкерная плитка | м2 | 57,000 | м | 82,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОКОННЫЕ ОТКОСЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство защиты оконных конструкций | ДВП, заклейка пленкой | шт. | 70,000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ПЛОСКОСТИ ФАСАДА** | **ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ** | **ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ** | **КОЛИЧЕСТВО** | **ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ** | **КОЛИЧЕСТВО** | **ЦЕНА** | **СУММА** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2. | Демонтаж откосов | устройство зазоров для утепления | м2 | 63,000 | м | 315,000 |  |  |
| 3. | Грунтование откосов | 1 слой | м2 | 63,000 | м | 315,000 |  |  |
| 4. | Оштукатуривание откосов под утепление | слой до 30 мм | м2 | 63,000 | м | 315,000 |  |  |
| 5. | Утепление откосов экструдированным пенополистиролом 30 мм | крепление на клей и дюбель-зонты | м2 | 63,000 | м | 315,000 |  |  |
| 6. | Поклейка армирующей сетки с нанесением армирующего клея | сетка фасаданая 5\*5 мм, плотность 145 | м2 | 63,000 | м | 315,000 |  |  |
| 7. | Шпатлевание откосов | 2 слоя | м2 | 63,000 | м | 315,000 |  |  |
| 8. | Установка малярного уголка |  | м2 | 63,000 | м | 315,000 |  |  |
| 9. | Грунтование откосов | 1 слой | м2 | 63,000 | м | 315,000 |  |  |
| 10. | Покраска откосов | 2 слоя | м2 | 63,000 | м | 315,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Грунтование для поклейки погонных элементов | 2 слоя (перед поклейкой, перед покраской) | м | 216,000 |  |  |  |  |
| 2. | Поклейка погонных декоративных элементов высотой до 300 мм | с заделкой стыков, дюбель-зонтов и разделкой углов | м | 216,000 |  |  |  |  |
| 3. | Покраска декоративных элементов высотой до  300 мм | 2 слоя | м | 216,000 |  |  |  |  |
| 4. | Грунтование для поклейки погонных элементов | 2 слоя (перед поклейкой, перед покраской) | м | 244,000 |  |  |  |  |
| 5. | Поклейка погонных декоративных элементов высотой до 200 мм | с заделкой стыков, дюбель-зонтов и разделкой углов | м | 244,000 |  |  |  |  |
| 6. | Покраска декоративных элементов высотой до  200 мм | 2 слоя | м | 244,000 |  |  |  |  |
| 7. | Грунтование для поклейки погонных элементов | 2 слоя (перед поклейкой, перед покраской) | м | 146,000 |  |  |  |  |
| 8. | Поклейка погонных декоративных элементов высотой до 100 мм | с заделкой стыков, дюбель-зонтов и разделкой углов | м | 146,000 |  |  |  |  |
| 9. | Покраска декоративных элементов высотой до  100 мм | 2 слоя | м | 146,000 |  |  |  |  |
| 10. | Грунтование для поклейки погонных элементов | 2 слоя (перед поклейкой, перед покраской) | шт. | 17,000 |  |  |  |  |
| 11. | Поклейка элементов над окнами высотой до  400 мм | с заделкой стыков, дюбель-зонтов и разделкой углов | шт. | 17,000 |  |  |  |  |
| 12. | Покраска декоративных элементов высотой до  400 мм | 2 слоя | шт. | 17,000 |  |  |  |  |
| **№** | **ПЛОСКОСТИ ФАСАДА** | **ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ** | **ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ** | **КОЛИЧЕСТВО** | **ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ** | **КОЛИЧЕСТВО** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  |
| 13. | Грунтование для поклейки погонных элементов | 2 слоя (перед поклейкой, перед покраской) | шт. | 17,000 |  |  |  |  |
| 14. | Поклейка масок-замков высотой до 500 мм | с заделкой стыков, дюбель-зонтов и разделкой углов | шт. | 17,000 |  |  |  |  |
| 15. | Покраска декоративных элементов высотой до  500 мм | 2 слоя | шт. | 17,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство настенных желобов |  | м | 82,000 |  |  |  |  |
| 2. | Навешивание водосточных труб, колен, отливов и леек |  | м | 96,000 |  |  |  |  |
| 3. | Прокладка кабеля сечением 6-10 мм2 |  | м | 250,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ И КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подвешивание карнизов под штукатурку, отступ до 500 мм |  | м | 81,000 |  |  |  |  |
| 2. | Устройство поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 700 мм |  | м | 81,000 |  |  |  |  |
| 3. | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов |  | м | 292,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНЖЕНЕРНОЕ И ПРОРАБСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  | мес. | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |