Специфікація обладнання

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип** | **Назва** | **Кількість** |
| 1 | Тірас 16-128П | ППК пожежний 16-зоний | 1 |
| 2 | Тірас-8П.1 | ППК пожежний 8-зоний | 3 |
| 3 | МЦА-GSM. | Модуль цифрового GSM-автодозвону | 1 |
| 4 | GSBA | Акумулятор на 12V, 7 Аh (7 Аh) | 4 |
| 5 | СПД — 3 | Сповіщувач пожежний димовий | 350 |
| 6 | ТПТ-2 | Сповіщувач пожежний тепловий | 200 |
| 7 | SPR - 1 | Сповіщувач пожежний ручний | 80 |
| 8 | ОС-1 | Оповіщувач світловий «ВИХІД» | 80 |
| 9 | ОСЗ-2 | Оповіщувач світлозвуковий «Пожежа» | 45 |
| 10 | ОСЗ-12 | Оповіщувач світлозвуковий «ВИХІД» | 20 |
| 11 | «Гном-1» | Оповіщувач світлозвуковий «Гном-1» | 8 |
| 12 | W 4x0,22 | Кабель сигналізації х0,22 | 3500 |
| 13 | J-HX(St)H-FE | Кабель сигналізації 1 х 2 х 0,8 E30 | 2500 |
| 14 | (N)HXH Е30 | Кабель силовий 2 х 1,5 E30 | 150 |
| 15 | ВЕЛЛЕЗн-120 | Моноблок 200 Вт | 1 |
| 16 | 6АС100ПН | Акустична система настіна 6 Вт | 34 |
| 17 | 3,3 кОм | Резистор (C23-0,5-36-3,3кОм +/- 1%) | 250 |
| 18 | 1,8 кОм | Резистор (C23-0,5-36-1,8кОм +/- 1%) | 390 |
| 19 | КМ 1-4 | Коробка монтажна | 450 |
| 20 | Legran | Короб монтажний пластиковий 25 х 16 | 5000 |
| 21 | d 32мм. | Труба металева для прокладання кабелю по стінах | 100 |