Специфікація

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тип** | **Найменування** | **Кіл.** | **Вартість** |
| 1 | Tiras PRIME 16 | ППК пожежний 16-зоний | 1 |  |
| 2 | М-GSM | Комунікатор цифрового GSM-автодозвону | 1 |  |
| 3 | МБІ-2(24V) | Модуль бар'єрного іскрозахисту | 1 |  |
| 4 | GSBA | Акумулятор на 12V, 7 Аh (7 Аh) | 2 |  |
| 5 | СПД — 3 | Сповіщувач пожежний димовий | 54 |  |
| 5 | СПТ-2Б | Сповіщувач пожежний тепловий | 4 |  |
| 6 | SPR - 1 | Сповіщувач пожежний ручний | 9 |  |
| 7 | СПД-2 Ex | Сповіщувач пожежний димовий іскрозахищений | 2 |  |
| 8 | СПР-Ех | Сповіщувач пожежний ручний іскрозахищений | 2 |  |
| 9 | ОС-1 | Оповіщувач світловий «ВИХІД» | 4 |  |
| 10 | ОСЗ-12 (24V) | Оповіщувач світлозвуковий «ВИХІД» | 5 |  |
| 11 | ОСЗ Джміль-1(24-V) | Оповіщувач світлозвуковий | 1 |  |
| 12 | ОСЗ-12 Ех (24V) | Оповіщувач світлозвуковий «ВИХІД» іскрозах. | 1 |  |
| 13 | БКП-2-М2-14 | Блок комутації пожежостійкий | 2 |  |
| 14 | СКВВнг-LS | Кабель сигналізації 2 х 0,4 | 440 |  |
| 15 | J-HX(St)H-FE | Кабель сигналізації 1 х 2 х 0,8 E30 | 150 |  |
| 16 | (N)HXH Е30 | Кабель силовий 3 х 1,5 E30 | 20 |  |
| 17 | Legran | Короб монтажний пластиковий 25 х 16 | 274 |  |
| 18 | Комплект | Матеріал (скоби, анкера, дюбеля, шурупи, хомути, ганчіря, пакля, ущільнювач та інше) | 2 |  |
|  |  |  | грн. |  |