Специфікація

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тип** | **Найменування** | **Кіл.** | **Вартість** |
| 1 | Тірас-16П | ППК пожежний 16-зоний | 1 |  |
| 2 | БЖ-1230 | Джерело безперебійного живлення 12В, 3А | 1 |  |
| 3 | МРЛ-2.1 | Модуль релейних ліній | 2 |  |
| 4 | МЦА-GSM. | Модуль цифрового автодозвону | 1 |  |
| 5 | GSBA | Акумулятор на 12V, 17 Аh (18 Аh) | 1 |  |
| 6 | GSBA | Акумулятор на 12V, 7 Аh (7 Аh) | 1 |  |
| 7 | СПД — 3 | Сповіщувач пожежний димовий | 88 |  |
| 8 | ТПТ-2 | Сповіщувач пожежний тепловий | 4 |  |
| 9 | SPR - 1 | Сповіщувач пожежний ручной | 14 |  |
| 10 | ОС-1 | Оповіщувач світловий «ВИХІД» | 7 |  |
| 11 | ОС-6.4 | Оповіщувач світловий «Стрілка показчик» | 1 |  |
| 12 | ОСЗ-12 | Оповіщувач світлозвуковий «ВИХІД» | 9 |  |
| 13 | ОСЗ Джміль-2 | Оповіщувач світлозвуковий  | 1,00 |  |
| 14 | БКП-2-М2-14 | Блок комутації пожежостійкий | 3,00 |  |
| 15 | J-Y(St)Y...Lg | Кабель сигналізації 1 х 2 х 0,8  | 1330 |  |
| 16 | J-HX(St)H-FE | Кабель сигналізації 1 х 2 х 0,8 E30 | 285 |  |
| 17 | (N)HXH Е30 | Кабель силовий 3 х 1,5 E30 | 50 |  |
| 18 | Legran | Короб монтажний пластиковий 40 х 20 | 12 |  |
| 19 | Legran | Короб монтажний пластиковий 25 х 16 | 820 |  |
| 20 | Комплект | Матеріал (скоби, анкера, дюбеля, шурупи, хомути, ганчіря, пакля, ущільнювач та інше) | 4 |  |
|   |   |   | грн. |  |