**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

на виконання робіт з ремонту насоса фекальних вод

АС м. Бровари вул. Онікієнка 129а

1. **Предмет послуги**: Ремонт насоса фекальных вод "ZENIT" GRS 100/2/G40H AOCT5 NC Q TRE E SICM 10 400V (Вийшов з ладу насос у зв'язку з намотуванням на вал двигуна волокнистих матеріалів)
2. **Ціль робіт:**  Виконати ремонт насоса фекальних вод марки ZENIT.

Провести ремонтні роботи на підставі зробленої діагностики (є дефектний акт), насос демонтований. Прошу надати вартість ремонту та матеріалів у вигляді таблиці (працюємо по безналу: пдв 20% або фоп на 3й гр).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Найменування видів робіт | Одиниця  виміру. | Об’єм  робіт. |
| 1 | Проведення ремонту та перемотка статора електродвигуна насосу марки ZENIT GRS 100/2/G40H A OCT5 NC Q TRE E-SICM 10 400V . | послуга | 1 |
|  | В т.ч. використані матеріали: | | |
|  | Заміна підшипника 6203 ZZ | Шт | 2 |
|  | Заміна мех. ущільнення S107 E-s Zenit DN20мм | Шт | 1 |
|  | Електро поплавок SMALL5 PVC H05 22736 подв. функ. 3м | Шт | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

По додатковим питанням прошу звертатися до Бондаренко Вадим Владимирович (097) 619 95 30