ДЕФЕКТНИЙ АКТ

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| №  з/п | Найменування послуг і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість |
|  | Розділ № 1. Демонтажні роботи | |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | | м2 | 44 |
| 2 | Розбирання облицювання з гранітних плит | | м2 | 17,34 |
| 3 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | | м3 | 1 |
| 4 | Розбирання монолітних перекриттiв | | м3 | 3,906 |
| 5 | (Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | | т | 0,329658 |
| 6 | Брухт металевий (зворотні матеріали) | | т | 0,329658 |
| 7 | Навантаження сміття вручну | | т | 10,2 |
| 8 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 10,2 |
|  | Розділ № 2. Протифільтраційні заходи | |  |  |
| 9 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кропленнями, група ґрунту 1 | | м3 | 44 |
| 10 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | | м2 | 44 |
| 11 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | | м2 | 44 |
| 12 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,  група ґрунту 1 | | м3 | 58,58 |
| 13 | Пісок природний, рядовий | | м3 | 16,038 |
| 14 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 5 см | | м2 | 22 |
|  | Розділ № 3. Благоустрій | |  |  |
| 15 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних  елементів мощення [ФЭМ] | | м2 | 55,16 |
| 16 | Бруківка тип – тротуарна плитка двотаврова кольорова 8 см | | м2 | 55,7116 |
| 17 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | | м різу | 20,8 |
|  | Розділ №4. Система відводу дощових вод | |  |  |
| 18 | Ремонт водостічних труб із землі або помостів | | м | 6 |
| 19 | Очищення від сміття та догляд за колодязями | | м3 | 0,54 |
| 20 | Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з  шириною гідравлічного перерізу 100 мм | | м | 8 |
| 21 | Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-10.16.16-ПП  пластиковий підсилений з решіткою водоприймальною | | м | 8 |