ДЕФЕКТНИЙ АКТ

|  |
| --- |
|   |
| №з/п | Найменування послуг і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
|   | Розділ № 1. Демонтажні роботи |   |   |
| 1 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 44 |
| 2 | Розбирання облицювання з гранітних плит | м2 | 17,34 |
| 3 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  м3 | 1 |
| 4 | Розбирання монолітних перекриттiв |  м3 | 3,906 |
| 5 | (Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,329658 |
| 6 | Брухт металевий (зворотні матеріали) | т | 0,329658 |
| 7 | Навантаження сміття вручну |  т | 10,2 |
| 8 | Перевезення сміття до 30 км | т | 10,2 |
|   | Розділ № 2. Протифільтраційні заходи |   |   |
| 9 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кропленнями, група ґрунту 1 |  м3 | 44 |
| 10 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 44 |
| 11 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою |  м2 | 44 |
| 12 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту 1 |  м3 | 58,58 |
| 13 | Пісок природний, рядовий | м3 | 16,038 |
| 14 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 5 см | м2 | 22 |
|   | Розділ № 3. Благоустрій |   |   |
| 15 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] | м2 | 55,16 |
| 16 | Бруківка тип – тротуарна плитка двотаврова кольорова 8 см | м2 | 55,7116 |
| 17 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м різу | 20,8 |
|   | Розділ №4. Система відводу дощових вод |   |   |
| 18 | Ремонт водостічних труб із землі або помостів | м | 6 |
| 19 | Очищення від сміття та догляд за колодязями |  м3 | 0,54 |
| 20 | Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic зшириною гідравлічного перерізу 100 мм |  м | 8 |
| 21 | Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-10.16.16-ППпластиковий підсилений з решіткою водоприймальною | м | 8 |