|  |
| --- |
| **Приміщення 2** |
| **Демонтажні роботи**  |
| 1 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн тастель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | м2 | 374,13 |
| 2 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стовпiв,колон та пiлястр, площа вiдбивання в одному мiсцiбiльше 1 м2 | м2 | 48,44 |
| 3 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відолiйної, перхлорвiнiлової фарби | м2 | 275,49 |
| 4 | Розбирання дощатих покриттiв пiдлог (фанери) | м2 | 275,49 |
| 5 | (Демонтаж)Обшивання радіаторів дошками обшивки | м2 | 25,92 |
| 6 | Демонтаж кабелю | м | 123 |
| 7 | Демонтаж прожекторів | шт | 40 |
| 8 | (Демонтаж)Установлення розподiльних коробок | шт | 40 |
| 9 | Демонтаж фонарів "Вихід" (зі збереженням) | шт | 2 |
| 10 | Демонтаж датчиків ПС (зі збереженням) | шт | 4 |
| 11 | Демонтаж гучномовців (зі збереженням) | шт | 4 |
| 12 | (Демонтаж)Прокладання коробiв пластикових | м | 205 |
| 13 | Демонтаж кабелю | м | 205 |
| 14 | Демонтаж сітки капронової | м2 | 145,89 |
| 15 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |
| 16 | Знiмання дверних полотен |  м2 | 3,4 |
| 17 | Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т(волейбольні стійки)кількість: 0,05\*2 | т | 0,1 |
| 18 | Демонтаж сітки волейбольної | м2 | 11,3 |
| 19 | Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т(футбольні ворота)кількість: 0,05\*2 | т | 0,1 |
| 20 | (Демонтаж)Установлення грат жалюзiйних з вивiряннямi закрiпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 | грати | 2 |
| 21 | Розбирання плiнтусiв | м | 140 |
| 22 | Демонтаж обшивки стiн плитами ОСБ (зі збереженням) |  м2 | 160,26 |
| 23 | Обшивання стiн плитами ОСБ |  м2 | 160,26 |
| **Стіни** |
| 24 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденiбудiвлi цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону | м2 | 374,13 |
| 25 | Армування стін склосіткою | м2 | 374,13 |
| 26 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцiкількість: 374,13/2 | м2 | 187,065 |
| 27 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн поштукатурцi | м2 | 187,065 |
| **Підлога** |
| 28 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 275,49 |
| 29 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати до товщини 200 | м2 | 275,49 |
| 30 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 275,49 |
| 31 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT наклеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 275,49 |
| 32 | Улаштування плiнтусiв деревяних на шурупах | м | 140 |
| **Стеля**  |
| 33 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 275,49 |
| 34 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюваннямармувальною стрічкою | м шва | 420 |
| 35 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi | м2 | 275,49 |
| **Електромонтажні роботи** |
| 36 | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм |  м | 123 |
| 37 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 123 |
| 38 | Установлення розподiльних коробок | шт | 40 |
| 39 | Монтаж прожекторів LED | шт | 40 |
| **Інше** |
| 40 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т(баскетбольні щити) кількість: 0,05\*6 | т | 0,3 |
| 41 | Баскетбольний щит 1,5\*1,5м | шт | 6 |
| 42 | Установлення грат жалюзiйних з вивiрянням iзакрiпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 | грати | 2 |
| 43 | Обшивання радіаторів дошками обшивки | м2 | 25,92 |
| **Укоси** |
| 44 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 48,44 |
| 45 | Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 48,44 |
| 46 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 48,44 |
| 47 | Установлення пластикових кутиків | м | 185 |