|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Приміщення 2** | | | |
| **Демонтажні роботи** | | | |
| 1 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та  стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | м2 | 374,13 |
| 2 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стовпiв,  колон та пiлястр, площа вiдбивання в одному мiсцi  бiльше 1 м2 | м2 | 48,44 |
| 3 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  олiйної, перхлорвiнiлової фарби | м2 | 275,49 |
| 4 | Розбирання дощатих покриттiв пiдлог (фанери) | м2 | 275,49 |
| 5 | (Демонтаж)Обшивання радіаторів дошками обшивки | м2 | 25,92 |
| 6 | Демонтаж кабелю | м | 123 |
| 7 | Демонтаж прожекторів | шт | 40 |
| 8 | (Демонтаж)Установлення розподiльних коробок | шт | 40 |
| 9 | Демонтаж фонарів "Вихід" (зі збереженням) | шт | 2 |
| 10 | Демонтаж датчиків ПС (зі збереженням) | шт | 4 |
| 11 | Демонтаж гучномовців (зі збереженням) | шт | 4 |
| 12 | (Демонтаж)Прокладання коробiв пластикових | м | 205 |
| 13 | Демонтаж кабелю | м | 205 |
| 14 | Демонтаж сітки капронової | м2 | 145,89 |
| 15 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 16 | Знiмання дверних полотен | м2 | 3,4 |
| 17 | Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т  (волейбольні стійки)  кількість: 0,05\*2 | т | 0,1 |
| 18 | Демонтаж сітки волейбольної | м2 | 11,3 |
| 19 | Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т  (футбольні ворота)  кількість: 0,05\*2 | т | 0,1 |
| 20 | (Демонтаж)Установлення грат жалюзiйних з вивiрянням  i закрiпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 | грати | 2 |
| 21 | Розбирання плiнтусiв | м | 140 |
| 22 | Демонтаж обшивки стiн плитами ОСБ (зі збереженням) | м2 | 160,26 |
| 23 | Обшивання стiн плитами ОСБ | м2 | 160,26 |
| **Стіни** | | | |
| 24 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi  будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 374,13 |
| 25 | Армування стін склосіткою | м2 | 374,13 |
| 26 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi  кількість: 374,13/2 | м2 | 187,065 |
| 27 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по  штукатурцi | м2 | 187,065 |
| **Підлога** | | | |
| 28 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 275,49 |
| 29 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати до товщини 200 | м2 | 275,49 |
| 30 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 275,49 |
| 31 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на  клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 275,49 |
| 32 | Улаштування плiнтусiв деревяних на шурупах | м | 140 |
| **Стеля** | | | |
| 33 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 275,49 |
| 34 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням  армувальною стрічкою | м шва | 420 |
| 35 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi | м2 | 275,49 |
| **Електромонтажні роботи** | | | |
| 36 | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм | м | 123 |
| 37 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 123 |
| 38 | Установлення розподiльних коробок | шт | 40 |
| 39 | Монтаж прожекторів LED | шт | 40 |
| **Інше** | | | |
| 40 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т  (баскетбольні щити) кількість: 0,05\*6 | т | 0,3 |
| 41 | Баскетбольний щит 1,5\*1,5м | шт | 6 |
| 42 | Установлення грат жалюзiйних з вивiрянням i  закрiпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 | грати | 2 |
| 43 | Обшивання радіаторів дошками обшивки | м2 | 25,92 |
| **Укоси** | | | |
| 44 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 48,44 |
| 45 | Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 48,44 |
| 46 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 48,44 |
| 47 | Установлення пластикових кутиків | м | 185 |